- Начало
- Съемка
- Запись с использованием двух кодеков
- Настройка записи с использованием двух кодеков

# Настройка записи с использованием двух кодеков

## Меню настройки

Для записи прокси-данных на видеокамере выберите в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING].

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[CODEC USAGE] | Выбор носителя для записи прокси-данных. [PROXY REC(P2)]: запись прокси-данных на карту P2. [PROXY REC(P2&SD)]: запись прокси-данных на карту P2 и карту памяти SD. [STREAMING]: вывод видеотрансляции. [OFF]: запись прокси-данных не выполняется или осуществляется вывод потоковой передачи. Заводские настройки: [OFF]
[PROXY REC MODE] | Установка режима записи прокси-данных. [LOW 2CH MOV], [HQ 2CH MOV], [SHQ 2CH MOV], [AVC-G6 2CH MOV] Заводские настройки: [HQ 2CH MOV]
[STREAMING MODE] | Установка режима передачи для трансляции. [LOW], [HQ], [AVC-G6], [SHQ (QoS)], [AVC-G (QoS)] Заводские настройки: [HQ]
[PROXY DISP] | Отображение или скрытие на экране видоискателя информации о записанных прокси-данных или сообщений. [ON]: отображение информации о записанных прокси-данных и объем свободного пространства на карте памяти SD на момент начала записи. Предупреждения отображаются постоянно. [OFF]: отображение предупреждений относительно прокси-данных и карты памяти SD в течение только трех секунд. Заводские настройки: [OFF]
[QoS MAX RATE] | Установка максимальной скорости передачи данных для видеоданных, когда включен параметр QoS. Данный параметр используется, когда осуществление потоковой передачи начинается с включением видеокамеры. Его можно задать, когда в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Заводские настройки: [9Mbps] Значение [9Mbps] невозможно выбрать, если для параметра [STREAMING MODE] установлено значение [SHQ (QoS)].
[QoS MIN RATE] | Установка минимальной скорости передачи данных для видеоданных, когда включен параметр QoS. Данный параметр используется, когда осуществление потоковой передачи начинается с включением видеокамеры. Его можно задать, когда в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Заводские настройки: [256Kbps]
[STREAMING LATENCY] | Установка режима задержки во время осуществления потоковой передачи. Данный параметр используется, когда осуществление потоковой передачи начинается с включением видеокамеры. Его можно задать, когда в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA]. [NORMAL]: установите это значение, чтобы назначить приоритет стабильности потоковой передачи. [SHORT]: установите это значение, чтобы назначить приоритет сокращению задержки потоковой передачи. Заводские настройки: [NORMAL]

- Более подробную информацию об отношении между записью с использованием двух кодеков и системным режимом см. в «Системные режимы и функции записи».

- При выводе трансляций прокси-данные не записываются.

- Если [CODEC USAGE] изменить невозможно, измените настройку [PROXY REC MODE] или [STREAMING MODE].

- Если для главного меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ] установлено значение [480-59.94i] или [576-50i], для режима прокси-записи фиксируется значение [LOW 2CH MOV], а режим [PROXY REC MODE] не отображается.

- Если для пункта главного меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ] установлены значения [1080-59.94P], [1080-50P], [1080-23.98PsF], [480-59.94i], или [576-50i], функция потоковой передачи отключена, а следующие элементы не отображаются.

  - [STREAMING MODE]

  - [QoS MAX RATE]

  - [QoS MIN RATE]

  - [STREAMING LATENCY]

## Проверка состояния настройки

Нажмите переключатель <DISP/MODE CHK> на камере в сторону <CHK> дважды, чтобы проверить значения настройки [CODEC USAGE], [PROXY REC MODE] и [STREAMING MODE] при помощи функции проверки режима.

## Режимы записи и видео-/аудиосигналы

Следующие параметры отображаются только в случае, если для основной записи установлен параметр [1080-59.94i], [1080-50i], [720-59.94P] или [720-50P] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ]. Дополнительные сведения см. в разделе «Системные режимы и функции записи».

#### Видео

Режим записи | Формат файла | Разрешение | Кодек | Частота кадров | Скорость передачи битов
--- | --- | --- | --- | --- | ---
[AVC-G6 2CH MOV] | MOV | 1920×1080*1 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 6 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
30 fps/25 fps/24 fps | 3 Mbps
[SHQ 2CH MOV] | MOV | 960×540 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 3500 kbps
[HQ 2CH MOV] | MOV | 640×360 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
[LOW 2CH MOV] | MOV | 480×270 352×240*3 352×288*4 | H.264 Baseline Profile | 30 fps/25 fps | 800 kbps

Когда [LINE&FREQ] [1080-59.94i] или [1080-50i]

Когда [LINE&FREQ] [720-59.94P] или [720-50P]

Режим 480/59,94i

Режим 576/50i

#### Аудио

Режим записи | Формат файла | Кодек | Количество каналов | Скорость передачи битов на канале | Частота дискретизации
--- | --- | --- | --- | --- | ---
[AVC-G6 2CH MOV] | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
[SHQ 2CH MOV] | MOV | LPCM | 2ch | 768 kbps | 48 kHz
[HQ 2CH MOV] | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
[LOW 2CH MOV] | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz

В начало страницы