- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [AUDIO SETUP]

# [AUDIO SETUP]

Настройки, относящиеся к вводу и выводу звука.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[INPUT SETTING] | [FRONT MIC POWER] | Выбор внутреннего питания переднего микрофона. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [FRONT MIC LVL] | Настройка уровня внешнего микрофона, подключенного к разъему <MIC IN>. Включается только при подключении микрофона. [−40dB], [−50dB], [−60dB] Заводские настройки: [−50dB]
| [REAR MIC CH1 LVL] | Настройка уровня внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO IN CH1/3>. Включается только при подключении микрофона. [−50dB], [−60dB] Заводские настройки: [−60dB]
| [REAR MIC CH2 LVL] | Настройка уровня внешнего микрофона, подключенного к разъему <AUDIO IN CH2/4>. Включается только при подключении микрофона. [−50dB], [−60dB] Заводские настройки: [−60dB]
| [WIRELESS WARN] | Выбор, отображать ли предупреждение, когда состояние приема приемника беспроводного микрофона слабое. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [WIRELESS TYPE] | Выбирает тип приемника беспроводного микрофона. [SINGLE]: выбор приемника одноканального беспроводного микрофона. [DUAL]: выбор приемника двухканального беспроводного микрофона. Заводские настройки: [SINGLE]
[RECORDING CH SETTING] | [FRONT VR CH1] | Позволяет выбрать, активировать ли колесо <F.AUDIO LEVEL> для входных сигналов, выбранных для аудиоканала 1. [FRONT]: активируется, только если выбрано значение [FRONT]. [W.L.]: активируется, только если выбран приемник беспроводного микрофона. [REAR]: активируется, только если выбрано значение [REAR]. [ALL]: активируется, только если выбран какой-либо вход. [OFF]: отключается независимо от выбранного входа. Уровни записи не меняются даже при повороте регулятора громкости. Заводские настройки: [OFF]
| [FRONT VR CH2] | Позволяет выбрать, активировать ли колесо <F.AUDIO LEVEL> для входных сигналов, выбранных для аудиоканала 2. [FRONT]: активируется, только если выбрано значение [FRONT]. [W.L.]: активируется, только если выбран приемник беспроводного микрофона. [REAR]: активируется, только если выбрано значение [REAR]. [ALL]: активируется, только если выбран какой-либо вход. [OFF]: отключается независимо от выбранного входа. Уровни записи не меняются даже при повороте регулятора громкости. Заводские настройки: [OFF]
| [FRONT VR CH3] | Позволяет выбрать, активировать ли колесо <F.AUDIO LEVEL> для входных сигналов, выбранных для аудиоканала 3. [FRONT]: активируется, только если выбрано значение [FRONT]. [W.L.]: активируется, только если выбран приемник беспроводного микрофона. [REAR]: активируется, только если выбрано значение [REAR]. [ALL]: активируется, только если выбран какой-либо вход. [OFF]: отключается независимо от выбранного входа. Уровни записи не меняются даже при повороте регулятора громкости. Заводские настройки: [OFF]
| [FRONT VR CH4] | Позволяет выбрать, активировать ли колесо <F.AUDIO LEVEL> для входных сигналов, выбранных для аудиоканала 4. [FRONT]: активируется, только если выбрано значение [FRONT]. [W.L.]: активируется, только если выбран приемник беспроводного микрофона. [REAR]: активируется, только если выбрано значение [REAR]. [ALL]: активируется, только если выбран какой-либо вход. [OFF]: отключается независимо от выбранного входа. Уровни записи не меняются даже при повороте регулятора громкости. Заводские настройки: [OFF]
| [MIC LOWCUT CH1] | Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 1. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [MIC LOWCUT CH2] | Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 2. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [MIC LOWCUT CH3] | Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 3. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [MIC LOWCUT CH4] | Включение или отключение ФВЧ для аудиоканала 4. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [LIMITER CH1] | Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 1. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [LIMITER CH2] | Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 2. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [LIMITER CH3] | Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 3. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [LIMITER CH4] | Включение или отключение ограничителя для аудиоканала 4. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [HEADROOM] | Выбор запаса по диапазону (стандартный уровень). [18dB], [20dB] Заводские настройки: [20dB]
[OUTPUT SETTING] | [TEST TONE] | Номинальный уровень выходного сигнала соответствует тональному сигналу 1 kHz. Значение стандартного уровня зависит от настройки [HEADROOM]. [NORMAL]: выводится тестовый сигнал на CH1/CH2/CH3/CH4, если позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <BARS>, а для аудиоканала 1 установлено значение [FRONT] в меню [IN] на экране [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI. [ALWAYS]: всегда выводится тестовый звуковой сигнал на CH1/CH2/CH3/CH4, если позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <BARS>. [CHSEL]: выводится тестовый звуковой сигнал на канал, если для параметра [IN] на экране [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI установлено значение [FRONT], когда позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <BARS>. (Не выводится на CH3/CH4.) [OFF]: тестовый звуковой сигнал не выводится. Заводские настройки: [NORMAL]

В начало страницы