- Начало
- Операции с меню
- Список [OPTION MENU]
- [AWB PRE CONTROL]

# [AWB PRE CONTROL]

Замена выходного отображения или выходного значения на предварительно установленное значение баланса белого [3200K].

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[R Gain] | Отображение выхода Rch с предварительно установленным значением [3200K]. Цвет можно изменить на оси Rch путем изменения выхода Rch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
[B Gain] | Отображение выхода Bch с предварительно установленным значением [3200K]. Цвет можно изменить на оси Bch путем изменения выхода Bch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
[G AXIS] | Отображение выхода оси G с предварительно установленным значением [3200K]. Цвет можно изменить на оси G путем изменения выхода Rch/Bch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]

В начало страницы