- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Проверка и отображение состояния съемки

# Проверка и отображение состояния съемки

Переключатель <DISP/MODE CHK> является переключателем с возвратной пружиной и используется для проверки состояния съемки во время ожидания записи или во время записи.

- Нажмите переключатель по направлению к <OFF>, чтобы очистить все экраны, за исключением экрана сведений о состоянии операции видоискателя и индикации кадров (например, область, счетчик, метка), а также зоны гарантированного отображения.

- При его перемещении в положение <CHK> на экране отобразится информация, например состояние настройки всех функций съемки, список функций, назначенных для кнопок USER и пр. При каждом нажатии кнопки отображается другая страница с информацией.

В начало страницы