- Начало
- Съемка
- Настройка баланса белого и баланса черного
- Настройка баланса белого

# Настройка баланса белого

При изменении освещенности необходима повторная настройка баланса белого. Выполните шаги ниже, чтобы автоматически настроить баланс белого.

#### Выполнение сохранения в положении <A> переключателя <WHITE BAL>

Отрегулируйте положение переключателя <GAIN>.

При обычных условиях съемки, установите его на 0 dB. Если съемка производится в более темных условиях, установите соответствующее значение для усиления.

Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A>.

Установите колесо <ND FILTER> в положение, соответствующее условиям освещенности.

Поместите белый узор в точку, где условия освещенности соответствуют источнику света при съемке объекта и увеличьте белый узор так, чтобы белый цвет появился в экране.

Отрегулируйте отверстие диафрагмы объектива.

Отрегулируйте диафрагму так, чтобы яркость Y GET приблизительно соответствовала 70%.

Передвиньте переключатель <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB>.

Выполняется автоматическая настройка баланса белого.

#### Белый образец

- Вместо белого образца можно использовать какой-либо белый объект (например, ткань или стену).

- Размер белого образца должен быть следующим.

  Не менее 1/3 ширины экрана

  Не менее 1/3 высоты экрана

- Элементы точечного освещения не должны присутствовать на экране.

- Белый образец должен находиться в центре экрана.

#### Сообщение, отображаемое на экране видоискателя

Состояние | Сообщение | Комментарий
--- | --- | ---
Во время настройки | [AWB Ach ACTIVE] |
По завершении настройки | [AWB A OK 3200K] | Полученное в результате настройки значение автоматически сохраняется в выбранной памяти (A или B).
Когда цветовая температура объекта ниже 2000 K или выше 15000 K | [AWB NG COLOR TEMP LOW] [AWB NG COLOR TEMP HIGH] | [AWB NG COLOR TEMP LOW] указывает, что температура ниже отображаемой. [AWB NG COLOR TEMP HIGH] указывает, что температура выше отображаемой.

#### Настройка [COLOR TEMP Ach SETTING]/[COLOR TEMP Bch SETTING]

- Цветовой оттенок можно изменить после автоматической регулировки баланса белого и установки каждого элемента в главном меню → [SCENE FILE] → [COLOR TEMP Ach SETTING]/[COLOR TEMP Bch SETTING].

- При изменении любого из параметров [COLOR TEMP], [R Gain], [B Gain] или [G AXIS] выполняется изменение трех других.

- При регулировке баланса белого выполняется повторный сброс [COLOR TEMP], [R Gain], [B Gain] и [G AXIS].

## Если нет времени для выполнения настройки баланса белого

- Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <PRST>.

  Можно выбрать значение 3200 K, 5600 K или заданное пользователем переменное значение, переместив переключатель <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> и повторно переместив переключатель <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> во время отображения цветовой температуры. Переменное значение можно изменить с помощью поворотного переключателя, если выделена индикация цветовой температуры [VK] в нижней части экрана. При этом во время вращения поворотного переключателя при нажатии значение можно изменять быстрее. Если настройка не изменена, выделение исчезнет через несколько секунд.

## Если не выполнена автоматическая настройка баланса белого

- Когда включена функция автоматического слежения за балансом белого (ATW), баланс белого невозможно настроить.

- Если выполнить настройку баланса белого не удалось, на экране видоискателя отображается сообщение об ошибке.

Сообщение об ошибке | Значение | Устранение
--- | --- | ---
[AWB Ach NG] или [AWB Bch NG] | Цветовая температура слишком высокая или слишком низкая. | Выберите подходящий фильтр.
[LOW LIGHT] | Недостаточное освещение. | Сделайте освещение сильнее или увеличьте усиление.
[LEVEL OVER] | Слишком сильное освещение. | Сделайте освещение слабее или понизьте усиление.
[COLOR TEMP LOW] или [COLOR TEMP HIGH] | Цветовая температура слишком высокая или слишком низкая. | Выберите подходящий фильтр или источник света.

## Настройка цветовой температуры вручную

Цветовую температуру баланса белого можно отрегулировать в меню настроек.

Установите цветовую температуру в главном меню → [SW MODE] → [W.BAL VAR].

Можно задать значение от [2000K] до [15000K].

## Показания в видоискателе, имеющие отношение к балансу белого

Подробную информацию см. в разделе «Отображение состояния экрана».

## Настройка функции автоматического слежения за балансом белого (ATW)

Видеокамера поддерживает функцию автоматического слежения за балансом белого (ATW), позволяющую автоматически настраивать баланс белого в соответствии с условиями освещенности.

Функция автоматического слежения за балансом может быть назначена кнопке <B> переключателя <WHITE BAL>. Задайте настройки в главном меню → [SW MODE] → [ATW].

Обратите внимание на то, что если функция автоматического слежения за балансом белого задана для кнопки USER, функция выполняется каждый раз при использовании кнопки USER.

Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER».

## Отмена автоматического слежения за балансом белого

Повторно нажмите кнопку USER, которой назначена функция автоматического слежения за балансом белого, или измените положение переключателя <WHITE BAL>. Однако если функция автоматического слежения за балансом белого назначена для выключателя <WHITE BAL>, выполнить отмену данной функции с помощью кнопки USER невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данная функция не гарантирует 100% точность баланса белого. Обратите внимание, что выполнение отслеживания в зависимости от изменений условий освещения и настройка баланса белого могут иметь некоторую погрешность.

В начало страницы