- Начало
- Подготовка
- Карта P2
- Извлечение карты P2

# Извлечение карты P2

Рис. 1

Рис. 2

Откройте крышку слота карты.

Извлеките карту.

Поднимите кнопку извлечения (Рис. 1) и нажмите ее (Рис. 2).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При доступе к карте P2 или ее распознавании после вставки (светодиод обращения к карте P2 мигает оранжевым) не извлекайте карту. Это может привести к сбоям в работе.

- Если извлечь карту P2, когда к ней осуществляется доступ, в видоискателе отобразится сообщение [E-30] [TURN POWER OFF] и видеокамера подаст предупреждающий сигнал на индикатор записи и т.д. Кроме того, все индикаторы обращения к карте P2 будут быстро мигать оранжевым цветом. Выключите питание. (Система предупреждений)

- При извлечении карты P2 во время обращения к ней видеоролики могут быть повреждены. Проверьте ролики и при необходимости выполните их восстановление. (Восстановление роликов)

- Если извлечь карту P2 во время выполнения форматирования, не гарантируется, что карта P2 будет отформатирована. В таком случае в видоискателе отобразится сообщение [E-30] [TURN POWER OFF]. Отключите питание, включите его снова, а затем еще раз отформатируйте карту P2.

- Если карта P2 вставляется в другой слот во время воспроизведения, вставленная карта не распознается и индикатор обращения к карте P2 не горит. Распознавание карты P2 начинается после завершения воспроизведения.

- Даже если карта P2 была вставлена в пустой слот во время записи, карта P2 может быть не распознана немедленно в следующих случаях:

  - Непосредственно после предварительной записи

- Можно сделать так, чтобы светодиод обращения к карте P2 не загорался, при помощи главного меню → [OTHER FUNCTIONS] → [ACCESS LED]. В этом случае выключите питание прежде, чем извлечь карту, или после того, как карта вставлена или после того, как операция (запись, воспроизведение и т.д.) остановилась, дождитесь окончания зарядки прежде, чем вынуть карту.

В начало страницы