- Начало
- Съемка
- Основные операции
- Подготовка

# Подготовка

## Настройка источника питания при установке карты P2

Рис. 1

Рис. 2

Вставьте заряженный комплект батарей. (Рис. 1)

Переведите переключатель <POWER> в положение <ON> и проверьте уровень заряда батареи.

Проверьте индикатор уровня заряда батареи на экране видоискателя или экране [HOME] интерфейса SmartUI.

Если индикатор показывает более низкий заряд батареи, проверьте настройки батареи. ([BATTERY SETUP]) Если параметры настроены верно, замените батарею на полностью заряженную.

Вставьте карту P2 и убедитесь, что светодиодный индикатор доступа к карте P2 горит оранжевым или зеленым, прежде чем закрывать крышку слота карты. (Рис. 2)

При установке двух карт P2 в слоты карт сначала запись будет осуществляться на карту P2, установленную в слот с меньшим номером. Однако, обратите внимание, что, независимо от номера слота, если карта P2 была вставлена позже, то доступ к этой карте P2 будет осуществляться после использования всех других карт P2, вставленных ранее.

- Пример. Когда карты P2 вставлены в два слота

  Если карты P2 вставлены в оба слота, запись на карты P2 осуществляется в порядке номеров слотов 1 → 2. Если карта P2 извлечена из слота 1 и снова вставлена в него, запись на карту P2 будет начинаться в следующем порядке: слот 2 → 1.

  Порядок записи на карту P2 сохраняется даже при отключении видеокамеры. При следующем включении видеокамеры запись выполняется на ту же карту P2, на которую выполнялась запись до отключения видеокамеры.

## Настройка переключателей съемки и записи

После включения питания и установки карты P2, прежде чем приступить к использованию видеокамеры, установите переключатели, как описано ниже.

1. Кнопка <USER MAIN>

   По умолчанию назначена функция [Y GET].

2. Переключатель <GAIN>

   При обычных условиях съемки установите его в положение <L> (0 dB). Если съемка производится в более темных условиях, установите соответствующее значение для усиления.

3. Позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE>

   Установите этот переключатель в положение <CAM>/<ON>.

4. SmartUI

   1. На экране [SET01:TC/UB] установите для параметра [TC_MD] значение [F-RUN] или [R-RUN].

   2. На экране [AUD02:INPUT] установите для параметра [LVL] значение [AUTO].

В начало страницы