- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция телесного тона

# Функция телесного тона

Данная функция позволяет сделать цвет кожи человека более ровным на изображении.

Ось Q

[I WIDTH]

[I CENTER]

[Q WIDTH]

[Q PHASE]

Ось I

Рис. 1

#### Общие настройки

[SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C]: позволяет выбрать тип телесного тона, причем функция деталей телесного тона выполняется в зависимости от трех настроек [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C]. [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C] можно задать по отдельности или совместно.

[SKIN TONE ZEBRA]: если включены параметры [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C], в поле выбранного телесного тона отображается зебра. Зебра применяется в областях, заданных с помощью параметра [SKIN TONE DTL SETTING].

#### Расширенные настройки

Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [SKIN TONE DTL SETTING].

[DETECT TABLE]: позволяет выбрать таблицу телесных тонов для объекта, к которому данная таблица применяется.

[SKIN TONE GET]: получает информацию о цвете для параметров [A], [B] или [C], выбранных в [DETECT TABLE] в области вокруг метки центра. Данное меню позволяет выполнять автоматический сбор данных для параметров от [I CENTER] до [Q PHASE].

[SKIN DTL EFFECT]: позволяет задать уровень эффекта для деталей телесного тона.

- Сложение цветов в видеосигнале (R/G/B) можно преобразовать в цветоразностный сигнал (R-Y/B-Y) как в (Рис. 1). В этих пределах задайте область, к которой применяется следующий телесный тон, с использованием оси между красным и бирюзовым (ось I) и оси между зеленым и пурпурным (ось Q).

  [I CENTER]: позволяет задать центральное положение оси I (области, к которой применяется телесный тон).

  [I WIDTH]: позволяет задать ширину области, к которой применяется телесный тон, вдоль оси I с [I CENTER] в центре.

  [Q WIDTH]: позволяет задать ширину области, к которой применяется телесный тон, вдоль оси Q с [I CENTER] в центре.

  [Q PHASE]: позволяет задать фазу, к которой применяется телесный тон, с использованием оси Q в качестве опорной.

В начало страницы