- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [MAINTENANCE]

# [MAINTENANCE]

Далее приведены параметры, используемые для осмотра видеокамеры при техническом обслуживании. Данное меню используется для обновления версии прошивки видеокамеры.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[UPDATE] | Выполнение обновления прошивки видеокамеры. (Включается только при наличии специального файла обновления на карте памяти SD.)
[LENS ADJ.] | [F2.8 ADJ.] | Только если для этого параметра установлено значение [ON], для диафрагмы устанавливается значение F2.8. (Регулируется к значению F2.8 на объективе.) [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [F16 ADJ.] | Только если для этого параметра установлено значение [ON], для диафрагмы устанавливается значение F16. (Регулируется к значению F16 на объективе.) [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [FB ADJ.] | Регулирует рабочий отрезок объектива. Это можно отрегулировать, если прикреплен совместимый с автофокусировкой объектив.
[WHITE SHADING] | [SHADING SELECT] | Настройка данных затемнения белого. [L1:LENS1], [L2:LENS2], [L3:LENS3], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [NAME EDIT] | Позволяет редактировать название затемнения белого. (До шести символов)
| [EXECUTE] | Настройка параметра компенсации неравномерности по белому полю для данных, выбранных в меню [SHADING SELECT]. (Невозможно настроить, если выбрано значение [OFF]).
[CAC ADJ.] | [CAC CONTROL] | Включение/выключение функции компенсации хроматических аберраций (CAC). [ON]: компенсация хроматических аберраций выполняется. [OFF]: компенсация хроматических аберраций не выполняется. Заводские настройки: [ON]
| [LIST/DELETE] | Используется для выполнения таких операций, как просмотр списка CAC, сохраненных во внутренней памяти видеокамеры, и удаление файлов, выбранных из списка CAC. [No1]…[No32] Заводские настройки: [No1]

В начало страницы