- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [SYSTEM MODE]

# [SYSTEM MODE]

Сконфигурируйте параметры в соответствии с форматом записи видео и аудио.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[LINE&FREQ] | Выбор формата сигнала фотокамеры. Если значение параметра изменено, в отобразившемся запросе на подтверждение выберите [YES] и перезагрузите видеокамеру. [1080-59.94i/P], [1080-50i/P], [1080-59.94i], [1080-50i], [1080-23.98PsF], [720-59.94P], [720-50P], [480-59.94i], [576-50i]
[REC FORMAT] | Выбор кодека для записи и режима съемки и записи. [AVC-I100/60P], [AVC-I100/60i], [AVC-I100/50P], [AVC-I100/50i], [AVC-I100/30PN], [AVC-I100/24PN], [AVC-I100/25PN], [AVC-I50/60P], [AVC-I50/60i], [AVC-I50/50P], [AVC-I50/50i], [AVC-G50/60P], [AVC-G50/60i], [AVC-G50/50P], [AVC-G50/50i], [AVC-G50/30PN], [AVC-G50/24PN], [AVC-G50/25PN], [AVC-G25/60P], [AVC-G25/60i], [AVC-G25/50P], [AVC-G25/50i], [AVC-G25/30PN], [AVC-G25/24PN], [AVC-G25/25PN], [AVC-G12/60P], [AVC-G12/60i], [AVC-G12/50P], [AVC-G12/50i], [AVC-G12/30PN], [AVC-G12/24PN], [AVC-G12/25PN], [DVCPRO HD/60P], [DVCPRO HD/60i], [DVCPRO HD/50P], [DVCPRO HD/50i], [DVCPRO50/60i], [DVCPRO50/50i], [DVCPRO/60i], [DVCPRO/50i], [DV/60i], [DV/50i]
[CAMERA MODE] | Используется для настройки режима съемки в режиме SD. [60i], [50i], [30P], [25P]
[AUDIO SMPL RES] | Выбор числа битов аудио ([24BIT] или [16BIT]), если для параметра [REC FORMAT] установлено значение [AVC-I100] или [AVC-I50]. Если для параметра [REC FORMAT] установлены значения, отличные от приведенных, запись аудио будет осуществляться с неизменным значением, равным 24 или 16 бит. [16BIT], [24BIT] Заводские настройки: [16BIT]
[REC SIGNAL] | Переключение входного сигнала. Сейчас сигнал SDI выводится из разъема <SDI OUT/IN (OP)>. [CAM]: запись сигнала, снимаемого видеокамерой. [SDI]: запись входных сигналов с разъема <SDI OUT/IN (OP)>. Заводские настройки: [CAM] После отключения питания видеокамеры для этого параметра всегда устанавливается значение [CAM] при следующем включении питания. Данный элемент меню отображается только при установке панели ввода HD/SD SDI AG-YA600G (приобретается дополнительно).
[ASPECT CONV] | Выбор форматного соотношения для видео 480i, 576i. [SIDE CROP], [LETTER BOX], [SQUEEZE] Заводские настройки: [SIDE CROP]
[SCAN REVERSE] | Включение/выключение функции съемки с инверсией изображения по вертикали/горизонтали. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[SETUP] | Устанавливает уровень настройки видеосигналов 480i. [0%], [7.5%A]
[SHOOTING MODE] | Устанавливает режим съемки в соответствии с условиями съемки. [NORMAL]: выбор режима съемки в условиях нормальной яркости. [HIGH SENS.]: выбор высокой чувствительности. (Подходит для съемки в условиях слабого освещения.) На экране видоискателя отображается [H.SENS.]. Заводские настройки: [NORMAL]

В начало страницы