- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция цветокоррекции

# Функция цветокоррекции

Данная функция позволяет задать насыщение цвета и фазу. Применяет отдельные эффекты к 15 фазам изображения. Может быть задана для отдельного оттенка цвета.

[(PHASE)]

[(SAT)]

#### Общие настройки

Использование видеокамеры с заводскими настройками.

#### Расширенные настройки

[R (PHASE)]/[R-R-Mg (PHASE)]/[R-Mg (PHASE)]/[Mg (PHASE)]/[Mg-B (PHASE)]/[B (PHASE)]/[B-Cy (PHASE)]/[Cy (PHASE)]/[Cy-G (PHASE)]/[G (PHASE)]/[G-Yl (PHASE)]/[Yl (PHASE)]/[Yl-Yl-R (PHASE)]/[Yl-R (PHASE)]/[Yl-R-R (PHASE)]: позволяет изменить фазу. + позволяет выполнять поворот по часовой стрелке, а − — против часовой стрелки.

[R (SAT)]/[R-R-Mg (SAT)]/[R-Mg (SAT)]/[Mg (SAT)]/[Mg-B (SAT)]/[B (SAT)]/[B-Cy (SAT)]/[Cy (SAT)]/[Cy-G (SAT)]/[G (SAT)]/[G-Yl (SAT)]/[Yl (SAT)]/[Yl-Yl-R (SAT)]/[Yl-R (SAT)]/[Yl-R-R (SAT)]: позволяет изменить насыщение.

В начало страницы