- Начало
- Подготовка
- Проверка перед съемкой
- Проверка видеокамеры

# Проверка видеокамеры

Установите режим управления зумом при помощи электропривода и проверьте работу зума в этом режиме.

Убедитесь, что изображение удаляется и приближается.

Установите режим ручного управления зумом и проверьте работу зума в этом режиме.

Поверните рычаг ручного управления зумом, чтобы убедиться, что изображение удаляется и приближается.

Установите автоматический режим для диафрагмы и направляйте объектив на объекты, имеющие различную яркость, чтобы убедиться в автоматическом изменении размера диафрагмы.

Установите ручной режим регулировки диафрагмы и, поворачивая кольцо диафрагмы, проверьте работу ручной регулировки диафрагмы.

Вернитесь в автоматический режим регулировки диафрагмы и установите переключатель <GAIN> в положение <L>, <M>, а затем <H>, чтобы проверить, что:

- Диафрагма регулируется для объектов с тем же уровнем яркости, как и при изменении настроек.

- Значение усиления, отображаемое на экране видоискателя, изменяется в зависимости от положения переключателя.

При использовании объектива с удлинителем установите удлинитель в рабочее положение, чтобы убедиться в правильности его работы.

В начало страницы