- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение к панели дистанционного управления (AK-HRP200G)
- Переключение функций в режиме дистанционного управления

# Переключение функций в режиме дистанционного управления

При IP-подключении, последовательном подключении и в режиме дистанционного управления у видеокамеры не работают следующие переключатели и кнопки.

- Переключатель <SHUTTER>

- Кнопка <MENU>

- Поворотный переключатель

- Позиционный переключатель <GAIN>

- Переключатель <OUTPUT>

- Переключатель <WHITE BAL>

При последовательном подключении и в режиме дистанционного управления у видеокамеры не работают следующие кнопки.

- Кнопка <USER MAIN>

- Кнопка <USER1>

- Кнопка <USER2>

В начало страницы