- Начало
- Съемка
- Основные операции
- Выбор разрешения, кодека и видеоформата для записи

# Выбор разрешения, кодека и видеоформата для записи

Можно выбрать разрешение записи (1080i/P, 1080i, 720P, 480i, 576i), кодек записи (AVC-Intra, AVC-LongG, DVCPRO HD и пр.) и частоту кадров записи.

В главном меню выберите → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ] и [REC FORMAT].

#### Разрешение: 1920×1080

Параметр | Формат записи
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[1080-59.94i/P] | [AVC-I100/30PN] [AVC-G50/30PN] [AVC-G25/30PN] [AVC-G12/30PN] | — | 1080/30PN Native
[AVC-I100/24PN] [AVC-G50/24PN] [AVC-G25/24PN] [AVC-G12/24PN] | 1080/24PN Native
[1080-59.94i] | [AVC-I100/60i] [AVC-I50/60i] [AVC-G50/60i] [AVC-G25/60i] [AVC-G12/60i] | — | 1080/60i
[DVCPRO HD/60i]
[1080-50i/P] | [AVC-I100/25PN] [AVC-G50/25PN] [AVC-G25/25PN] [AVC-G12/25PN] | — | 1080/25PN Native
[1080-50i] | [AVC-I100/50i] [AVC-I50/50i] [AVC-G50/50i] [AVC-G25/50i] [AVC-G12/50i] | — | 1080/50i
[DVCPRO HD/50i]

#### Разрешение: 1280×720

Параметр | Формат записи
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[720-60P] | [AVC-I100/60P] [AVC-I50/60P] [AVC-G50/60P] [AVC-G25/60P] [AVC-G12/60P] | — | 720/60P
[DVCPRO HD/60P]
[AVC-I100/30PN] [AVC-I100/24PN] | 720/24PN Native
[720-50P] | [AVC-I100/50P] [AVC-I50/50P] [AVC-G50/50P] [AVC-G25/50P] [AVC-G12/50P] | — | 720/50P
[DVCPRO HD/50P]
[AVC-I100/25PN] | 720/25PN Native

#### Разрешение: 720×480

Параметр | Формат записи
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[480-59.94i] | [DVCPRO50/60i] [DVCPRO/60i] [DV/60i] | [60i] | 480/60i
[30P] | 480/30P over 60i 2:2 Pull Down

#### Разрешение: 720×576

Параметр | Формат записи
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | [CAMERA MODE]
[576-50i] | [DVCPRO50/50i] [DVCPRO/50i] [DV/50i] | [50i] | 576/50i
[25P] | 576/25P over 50i 2:2 Pull Down

ПРИМЕЧАНИЕ

- Форматное соотношение видеоизображения, используемое при записи и выводе в режиме 480i/576i, можно изменить.

В начало страницы