- Начало
- Сетевое подключение
- Подготовка к подключению
- Беспроводной модуль, отличный от AJ-WM30/AJ-WM50

# Беспроводной модуль, отличный от AJ-WM30/AJ-WM50

Подключите беспроводной модуль, отличный от AJ-WM30/AJ-WM50 (приобретается дополнительно), к видеокамере.

Отключите питание видеокамеры, прежде чем подключать или отключать беспроводной модуль.

Разъем <USB2.0> (под-хост)

Отверстие на крышке

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Беспроводной модуль

Рис. 5

Рис. 4

Откройте крышку. (Рис. 1)

Подключите удлинительный кабель USB 2.0 к разъему <USB2.0> (под-хосту). (Рис. 2)

Вращайте специальную деталь в нижней части крышки в направлении, указанном стрелкой (Рис. 3), а затем закройте крышку, так чтобы удлинительный кабель USB 2.0 прошел через отверстие. (Рис. 4)

Подключите беспроводной модуль. (Рис. 5)

ПРИМЕЧАНИЕ

- В качестве удлинительного кабеля USB 2.0 (приобретается дополнительно) рекомендуется использовать кабель типа A штекер/гнездо длиной 0,5 m или короче с двойным экранированием для уменьшения шумов.

- Для получения дополнительной информации о беспроводных модулях, которые можно подключать, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте.

  http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/4glte.html

  http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/wireless_module.html

В начало страницы