- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [RECORDING SETUP]

# [RECORDING SETUP]

Далее приведены разные варианты настройки камеры при записи и воспроизведении.

Выбор формата записи.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[FILE SPLIT] | Выбор способа разделения записываемого файла. [NORMAL]: разделение файла каждые 4 GB, независимо от формата записи. [SHORT]: разделение файла каждые 128 секунд, независимо от формата записи. Заводские настройки: [NORMAL] Ролик разделяется на записываемые файлы приблизительно по 128 секунд, если выбрано значение [SHORT], но ими можно управлять как одним роликом, когда пиктограммы роликов используются на устройстве P2. Длительность непрерывной единичной записи — около 3,5 часов. Значение [SHORT] недоступно в режимах интервальной записи, записи по одному фрагменту и цикличной записи.
[RECORDING] | Выбор формата записи. [NORMAL]: запись в стандартном формате. [INTERVAL]: выполнение интервальной записи. [ONE SHOT]: выполнение записи по одному фрагменту. [LOOP]: выполнение циклической записи. Заводские настройки: [NORMAL]
[RECORDING SETTING] | [RECORDING HOLD] | Выбор сохранения настроек [RECORDING]. [ON]: сохранение настроек. [OFF]: настройки не сохраняются. при каждом следующем включении питания значение будет [NORMAL]. Заводские настройки: [OFF]
| [ONE SHOT TIME] | Установка времени записи по одному фрагменту. [1frm], [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s] Заводские настройки: [1frm]
| [INTERVAL TIME] | Установка временного интервала интервальной записи. [2frm], [4frm], [8frm], [16frm], [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1min], [5min], [10min] Заводские настройки: [2frm]
| [START DELAY] | Настройка задержки времени начала записи приблизительно на одну секунду при выполнении интервальной записи или записи по одному фрагменту. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[PRE REC] | Настройка применения предварительной записи. При выборе [ON] приблизительно в течение трех секунд выполняется предварительная запись HD и приблизительно в течение семи секунд - SD. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[ONE CLIP REC] | Настройка выполнения записи в один ролик. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[SIMUL REC] | Настройка выполнения одновременной записи. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[DUAL CODEC SETTING] | [CODEC USAGE] | Выбор носителя для записи прокси-данных. [PROXY REC(P2)]: запись прокси-данных на карту P2. [PROXY REC(P2&SD)]: запись прокси-данных на карту P2 и карту памяти SD. [STREAMING]: вывод видеотрансляции. [OFF]: запись прокси-данных не выполняется или осуществляется вывод потоковой передачи. Заводские настройки: [OFF] Если [CODEC USAGE] изменить невозможно, измените настройку [PROXY REC MODE] или [STREAMING MODE].
| [PROXY REC MODE] | Установка режима записи прокси-данных. [LOW 2CH MOV], [HQ 2CH MOV], [SHQ 2CH MOV], [AVC-G6 2CH MOV] Заводские настройки: [HQ 2CH MOV]
| [STREAMING MODE] | Установка режима передачи для трансляции. [LOW], [HQ], [AVC-G6], [SHQ (QoS)], [AVC-G (QoS)] Заводские настройки: [HQ]
| [PROXY DISP] | Отображение или скрытие на экране видоискателя информации о записанных прокси-данных или сообщений. [ON]: отображение информации о записанных прокси-данных и объем свободного пространства на карте памяти SD на момент начала записи. предупреждения отображаются постоянно. [OFF]: отображение предупреждений относительно прокси-данных и карты памяти SD в течение только трех секунд. Заводские настройки: [OFF]
| [QoS MAX RATE] | Установка максимальной скорости передачи данных для видеоданных, когда включен параметр QoS. Данный параметр используется, когда осуществление потоковой передачи начинается с включением видеокамеры. Его можно задать, когда в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Заводские настройки: [9Mbps] Значение [9Mbps] невозможно выбрать, если для параметра [STREAMING MODE] установлено значение [SHQ (QoS)].
| [QoS MIN RATE] | Установка минимальной скорости передачи данных для видеоданных, когда включен параметр QoS. Данный параметр используется, когда осуществление потоковой передачи начинается с включением видеокамеры. Его можно задать, когда в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA]. [256Kbps], [512Kbps], [1Mbps], [1.5Mbps], [2.5Mbps], [3.5Mbps], [6Mbps], [9Mbps] Заводские настройки: [256Kbps]
| [STREAMING LATENCY] | Установка режима задержки во время осуществления потоковой передачи. Данный параметр используется, когда осуществление потоковой передачи начинается с включением видеокамеры. Его можно задать, когда в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA]. [NORMAL]: установите это значение, чтобы назначить приоритет стабильности потоковой передачи. [SHORT]: установите это значение, чтобы назначить приоритет сокращению задержки потоковой передачи. Заводские настройки: [NORMAL]
[START TEXT MEMO] | Настройка автоматического добавления текстового примечания вначале записи каждый раз при начале записи. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[DF MODE] | Установка метода подсчета для встроенного генератора временного кода. [DF]: использование режима пропуска кадра. [NDF]: используется режим без пропуска кадров. Заводские настройки: [DF]
[UBG MODE] | Выбор режима пользовательской информации. [USER]: выбор значения заданной пользовательской информации. [TIME]: выбор местного времени. (чч, мм, сс) [DATE]: выбор местной даты и времени. (ГГ, ММ, ДД, чч) [EXT]: запись значений пользовательской информации, вводимых через разъем <TC IN/OUT>. [TCG]: значение [TCG] записывается в качестве пользовательской информации. [FRAME RATE]: выбор информации о выполнении съемки (например, частота кадров). [REGEN]: чтение значения, записанного на карту, и непрерывная запись этого значения. Заводские настройки: [USER]
[VITC UBG MODE] | Выбор режима пользовательской информации VITC. [USER/EXT]: если для [UBG MODE] установлено [EXT], используется соответствующая величина, а если установлено значение, отличное от [EXT], записывается пользовательская величина, заданная в [USER]. [TIME]: выбор местного времени. (чч, мм, сс) [DATE]: выбор местной даты и времени. (ГГ, ММ, ДД, чч) [TCG]: значение генератора временного кода записывается в качестве пользовательской информации. [FRAME RATE]: выбор информации о выполнении съемки (например, частота кадров). [REGEN]: чтение значения, записанного на карту, и непрерывная запись этого значения. Заводские настройки: [USER/EXT]
[REC META DATA] | [LOAD] | Загрузка файла загрузки метаданных, сохраненного на карте памяти SD.
| [RECORD] | Настройка добавления загруженных метаданных при записи. [ON]: добавление метаданных. [OFF]: метаданные не добавляются. Заводские настройки: [OFF]
| [USER CLIP NAME] | Назначение данных для записи в [USER CLIP NAME]. (Когда [RECORD] имеет значение [ON]) [TYPE1]: запись значений параметров из загруженных данных. [TYPE2]: запись загруженных данных и значения счетчика. (Когда [RECORD] имеет значение [OFF]) [TYPE1]: запись того же значения как [GLOBAL CLIP ID]. [TYPE2]: запись того же значения как [CLIP NAME]. Заводские настройки: [TYPE1]
| [CARD SERIAL] | Включение/выключение функции хранения текстовых примечаний с серийным номером или типом карты в качестве метаданных. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [INITIALIZE] | Удаление всех загруженных метаданных и инициализация.
| [PROPERTY] | Проверка и корректировка загруженных метаданных.
| [LANGUAGE] | Установка языка, используемого для отображения метаданных. (Только если в качестве региона использования выбран [NTSC(J)]) [ENGLISH], [JAPANESE]

В начало страницы