- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [BATTERY SETUP]

# [BATTERY SETUP]

Позволяет настроить параметры, относящиеся к использованию батареи.

Элемент меню | Описание параметров
--- | ---
[BATTERY SELECT] | Выбор батареи для использования. [HYTRON140], [DIONIC HC], [ENDURA10], [PAG L96e]: позволяет определить уровень заряда выбранной батареи, когда выбрана батарея HYTRON140, DIONIC HC от Anton/Bauer, ENDURA10 (E-10) от IDX или PAG L96e от PAG. [TYPE A], [TYPE B], [TYPE C]: выбор элемента, когда используется батарея, отличная от [HYTRON140], [DIONIC HC], [ENDURA10] и [PAG L96e]. Одновременно установите [FULL] (полное напряжение), [NEAR END] (напряжение ближнего конца) или [END] (конечное напряжение) в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SETTING] ([BATTERY SETTING]) соответственно используемой батареи. [BATT STAT]: выбор значения [BATT STAT] при использовании батареи, уровень заряда которой отображается в процентах, операции при напряжении ближнего конца или конечном напряжении выполняются в соответствии с процентным значением уровня заряда. Установите процентное значение [BATT STAT NEAR END] (ближний конец) и [BATT STAT END] (конечное) в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SETTING] ([BATTERY SETTING]) соответственно используемой батареи. [ENDURA STAT]: выберите это значение, если батарея ENDURA от IDX используется для выполнения операций при напряжении ближнего конца или конечном напряжении соответственно данным процентного значения уровня заряда. Установите процентное значение [ENDURA STAT NEAR END] (ближний конец) и [ENDURA STAT END] (конечное) в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SETTING] ([BATTERY SETTING]) соответственно используемой батареи. Заводские настройки: [DIONIC HC] Если процентное значение уровня заряда батареи нельзя определить, будет использовано значение параметра [TYPE A], даже если для этого параметра установлено значение [BATT STAT] или [ENDURA STAT]. Убедитесь, что значение [TYPE A] для параметров [FULL] (полный заряд), [NEAR END] (ближний конец) или [END] (разряженная батарея) соответствуют используемой батарее.
[EXT DC IN SELECT] | Используется для выбора типа определения уровня заряда, если батарея подключена к разъему <DC IN>. Также определяет уровень заряда, который соответствует выбранному типу. Выбор типа батареи аналогично значению параметра [BATTERY SELECT]. Отображение аналогового напряжения на экране видоискателя. [DC PWR SUPPLY], [HYTRON140], [DIONIC HC], [ENDURA10], [PAG L96e], [TYPE A], [TYPE B], [TYPE C] Заводские настройки: [DC PWR SUPPLY]
[BATT NEAR END CANCEL] | Если установлено значение [ON], вывод предупреждающего звукового сигнала и предупреждающего дисплея может быть отменен переведением переключателя <DISP/MODE CHK> в направлении <CHK> при ближнем конце батареи. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[BATT REMAIN FULL] | Настройка содержимого индикатора оставшегося заряда батареи интерфейса SmartUI, если используется функция отображения батареи с указанием уровня заряда. [70%]: отображается как полный заряд при 70%. [100%]: отображается как полный заряд при 100%. Заводские настройки: [70%]
[BATTERY SETTING] | [BATTERY MODE] | Позволяет выбрать способ настройки напряжения ближнего конца батареи. [AUTO]: автоматическая настройка. [MANUAL]: настройка вручную. Заводские настройки: [AUTO]
| [HYTRON140 NEAR END] | Позволяет выбрать напряжение ближнего конца с шагом 0,1 V, если значение [HYTRON140] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Этот элемент настройки используется, если для параметра [BATTERY MODE] установлено значение [MANUAL]. [12.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [13.1V]
| [DIONIC HC NEAR END] | Позволяет выбрать напряжение ближнего конца с шагом 0,1 V, если значение [DIONIC HC] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Этот элемент настройки используется, если для параметра [BATTERY MODE] установлено значение [MANUAL]. [12.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [13.1V]
| [ENDURA10 NEAR END] | Позволяет выбрать напряжение ближнего конца с шагом 0,1 V, если значение [ENDURA10] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Этот элемент настройки используется, если для параметра [BATTERY MODE] установлено значение [MANUAL]. [12.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [13.1V]
| [PAG L96e NEAR END] | Позволяет выбрать напряжение ближнего конца с шагом 0,1 V, если значение [PAG L96e] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Этот элемент настройки используется, если для параметра [BATTERY MODE] установлено значение [MANUAL]. [12.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [13.1V]
| [TYPE A FULL] | Позволяет выбрать, какое напряжение будет отображаться как полное с шагом 0,1 V, если значение [TYPE A] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Заводская настройка [TYPE A] соответствует IDX ENDURA ELETE. [13.0V]…[17.0V] Заводские настройки: [15.6V]
| [TYPE A NEAR END] | Позволяет выбрать напряжение ближнего конца с шагом 0,1 V, если значение [TYPE A] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Заводская настройка [TYPE A] соответствует IDX ENDURA ELETE. [11.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [13.2V]
| [TYPE A END] | Позволяет выбрать конечное напряжение с шагом 0,1 V, если значение [TYPE A] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Заводская настройка [TYPE A] соответствует IDX ENDURA ELETE. [11.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [12.5V]
| [TYPE B FULL] | Позволяет выбрать, какое напряжение будет отображаться как полное с шагом 0,1 V, если значение [TYPE B] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Заводская настройка [TYPE B] соответствует Anton/Bauer DIONIC HC. [13.0V]…[17.0V] Заводские настройки: [15.9V]
| [TYPE B NEAR END] | Позволяет выбрать напряжение ближнего конца с шагом 0,1 V, если значение [TYPE B] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Заводская настройка [TYPE B] соответствует Anton/Bauer DIONIC HC. [11.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [12.9V]
| [TYPE B END] | Позволяет выбрать конечное напряжение с шагом 0,1 V, если значение [TYPE B] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. Заводская настройка [TYPE B] соответствует Anton/Bauer DIONIC HC. [11.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [12.5V]
| [TYPE C FULL] | Позволяет выбрать, какое напряжение будет отображаться как полное с шагом 0,1 V, если значение [TYPE C] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. [13.0V]…[17.0V] Заводские настройки: [15.9V]
| [TYPE C NEAR END] | Позволяет выбрать напряжение ближнего конца с шагом 0,1 V, если значение [TYPE C] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. [11.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [13.2V]
| [TYPE C END] | Позволяет выбрать конечное напряжение с шагом 0,1 V, если значение [TYPE C] выбрано для параметра в главном меню → [BATTERY SETUP] → [BATTERY SELECT]. [11.0V]…[15.0V] Заводские настройки: [12.5V]
| [BATT STAT NEAR END] | Позволяет выбрать процентное значение ближнего конца. Если процентное значение уровня заряда батареи нельзя определить, будет использовано значение напряжения ближнего конца, установленное для параметра [TYPE A]. [4%], [5%], [6%], [7%], [8%], [9%], [10%], [12%], [14%], [16%], [18%], [20%] Заводские настройки: [5%] Если используется батарея, оставшийся заряд которой отображается с интервалом 10%, значение настройки и фактическое предупреждение о ближнем конце могут незначительно отличаться.
| [BATT STAT END] | Позволяет выбрать конечное процентное значение. Если процентное значение уровня заряда батареи нельзя определить, будет использовано значение конечного напряжения, установленное для параметра [TYPE A]. [1%]…[10%] Заводские настройки: [1%] При использовании батареи, уровень заряда которой отображается с интервалом 10%, состояние разрядки определяется только в два этапа: когда установлено значение от [1%] до [5%], или когда установлено значение от [6%] до [10%].
| [ENDURA STAT NEAR END] | Позволяет выбрать процентное значение ближнего конца. Если процентное значение уровня заряда батареи нельзя определить, будет использовано значение напряжения ближнего конца, установленное для параметра [TYPE A]. [4%], [5%], [6%], [7%], [8%], [9%], [10%], [12%], [14%], [16%], [18%], [20%] Заводские настройки: [5%] Если используется батарея, оставшийся заряд которой отображается с интервалом 10%, значение настройки и фактическое предупреждение о ближнем конце могут незначительно отличаться.
| [ENDURA STAT END] | Позволяет выбрать конечное процентное значение. Если процентное значение уровня заряда батареи нельзя определить, будет использовано значение конечного напряжения, установленное для параметра [TYPE A]. [1%]…[10%] Заводские настройки: [1%] При использовании батареи, уровень заряда которой отображается с интервалом 10%, состояние разрядки определяется только в два этапа: когда установлено значение от [1%] до [5%], или когда установлено значение от [6%] до [10%].

В начало страницы