- Начало
- Сетевое подключение
- Использование функции клиента FTP
- Настройки функций клиента FTP

# Настройки функций клиента FTP

Подключение видеокамеры к сети через беспроводную LAN (подключение через беспроводную точку доступа), 4G/LTE или проводную сеть LAN позволяет передавать ролики на сервер через сеть.

## Настройки клиента

Для передачи роликов через функцию клиента FTP заблаговременно задайте устройство, к которому осуществляется подключение, и другие настройки.

Настройте все элементы в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

[SETTING DATA]: установка источника получения значений настройки клиентской службы.

- [INTERNAL]: использование значений настройки, установленных на видеокамере.

- [SD CARD]: использование значений настройки файла внутри карты памяти SD, вставленной в слот для платы SD. Когда для этого параметра установлено значение [SD CARD], вставьте карту памяти SD перед включением питания видеокамеры.

[SERVER URL]: позволяет задать имя или адрес сервера, к которому осуществляется подключение. (до 500 символов)

[LOGIN USER]: позволяет задать идентификатор пользователя для установки подключения. (до 31 символа)

[LOGIN PASSWORD]: позволяет задать пароль для подключения. (До 15 символов) Заданный пароль не отображается на видеокамере.

[SSH]: позволяет настроить передачу файлов с помощью SSH.

- [ENABLE]:SSH используется.

- [DISABLE]:SSH не используется.

[SSH PORT]: задает номер порта, когда используется SSH. Устанавливает такой же номер, как номер сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция клиента FTP не работает, если параметр [WLAN] установлен в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL], и [DIRECT] также задан в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

- Значения настройки карты памяти SD можно сохранить следующим способом.

  - Выберите [SAVE (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

## Сохранение значения настройки клиентской службы на карту памяти SD

Выберите [SAVE (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

Значения настройки для параметров [SERVER URL], [LOGIN USER], [LOGIN PASSWORD], [SSH] и [SSH PORT] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] сохраняются на карту памяти SD.

## Загрузка значения настройки клиентской службы с карты памяти SD

Выберите [LOAD (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

Настройки клиентской службы, загруженные с карты памяти SD, отображаются в настройках видеокамеры.

## Инструменты проверки работы, индикатор состояния и инициализация

Проверка состояния сетевого подключения клиента FTP выполняется следующим образом.

#### Проверка подключения (PING)

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Выберите [PING] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

Выполните проверку состояния подключения с заданным адресом.

После подтверждения подключения отображается [PING SUCCESSFUL!].

Если в течение около 30 секунд подключение не установлено, отображается [PING FAILED!]. Причина сбоя фиксируется в журнале.

#### Отображение журнала подключений (LOG)

Выберите [LOG DISPLAY] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

Появится журнал.

После проверки журнала нажмите кнопку <EXIT>.

При этом будет выполнен обратный переход на экран меню настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выполнении некоторых операций информация в журнале не регистрируется.

- Пароль в журнале отображается в виде [].

#### Отображение состояния

Выберите [STATUS DISPLAY] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

При этом отображается состояние подключения.

После проверки журнала нажмите кнопку <EXIT>.

При этом будет выполнен обратный переход на экран меню настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Обновление информации о состоянии в реальном времени не выполняется. Для просмотра актуальных данных выполните данное действие повторно.

- Если параметр [ENABLE] задан в главном меню → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY] → [DHCP] или в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [DHCP], IP-адрес и другая необходимая информация присваивается автоматически. Однако информация о состоянии отображается неверно при получении информации об адресе.

- Шлюз по умолчанию отображается в качестве информации о состоянии только при верной настройке.

- Если задан только параметр [SECONDARY DNS] без установки [PRIMARY DNS] для сетевых настроек (беспроводная сеть LAN, проводная сеть LAN), отображается [DNS1].

#### Инициализация сетевых настроек

Выберите [INITIALIZE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

Нажмите кнопку <SET>.

После выполнения инициализации будет выполнен обратный переход на экран меню настройки.

В начало страницы