- Начало
- Съемка
- Параметры, настраиваемые во время съемки
- Функция вспомогательной фокусировки

# Функция вспомогательной фокусировки

Функция помощи при фокусировке помогает с легкостью выполнить фокусировку на цель.

Доступны такие функции, как расширенный дисплей видоискателя, выделение красным цветом при фокусировке (экран, на котором контуры изображения выделены красным цветом) и отображение линейки фокусирования.

## Расширенный экран [EXPAND]

Прежде всего, выберите [EXPAND] в главном меню → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE].

Когда нажата кнопка <FOCUS ASSIST>, центр экрана увеличивается приблизительно в три раза для облегчения выполнения фокусировки.

- На расширенном экране отображение состояния и зебра исчезают, и в верхней части экрана отображается [EXPANDED].

- Способ отмены использования расширенного дисплея можно выбрать в главном меню → [SW MODE] → [EXPAND MODE].

  - [10SEC]: отмена через 10 секунд.

  - [HOLD]: отмена только после повторного нажатия кнопки <FOCUS ASSIST>.

  - [UNTIL REC]: отмена после начала записи. Использование расширенного дисплея во время записи невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Экран видоискателя отображается расширенным.

- Расширенный экран недоступен в режиме вывода видео, вывода через разъемы SDI и HDMI.

- Отображается только в видоискателе.

## Фокусировка на красном экране [IN RED]

Прежде всего, выберите [IN RED] в главном меню → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE].

Нажмите кнопку <FOCUS ASSIST> чтобы применить красные границы по контуру изображения. Когда это происходит, рамка экрана становится красной.

Отрегулируйте фокусировку, чтобы контуры объекта, для которого выполняется фокусировка, стали красными.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Любая отображающаяся информация о состоянии исчезает с экрана.

- Отображается только в видоискателе.

## Отображение индикатора фокуса [FOCUS BAR]

Индикатор фокуса отображается, когда значение [ON] задано в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [FOCUS BAR].

Уровень фокуса определяется длиной индикатора.

- Белая полоса: отображение индикатора фокуса

- Зеленая линия: отображение пика

Не в фокусе

Индикатор перемещается вправо, когда видоискатель в фокусе.

В начало страницы