- Начало
- Подготовка
- Зарядка встроенной батареи

# Зарядка встроенной батареи

Дата/время, установленные на видеокамере, поддерживаются встроенной батареей.

Встроенная батарея может быть потреблена, если питание видеокамеры не включалось приблизительно в течение полугода.

Если в видоискателе отображается сообщение [BACKUP BATT EMPTY] в течение приблизительно пяти секунд, когда переключатель <POWER> установлен в положение <ON>, это означает, что встроенная батарея потреблена.

Зарядите встроенную батарею следующим образом.

Убедитесь, что переключатель <POWER> установлен в положение <OFF>.

Подключите батареи к внешнему источнику питания постоянного тока видеокамеры.

Дополнительные сведения о подключении батарей к внешнему источнику питания постоянного тока см. в разделе «Источник питания».

Оставьте видеокамеру на зарядке примерно на четыре часа.

Встроенная батарея будет заряжена.

После окончания зарядки установите дату и время, а также проверьте временной код. Установите дату и время внутренних часов, когда в видоискателе отобразится сообщение [SET DATE AND TIME].

Установите переключатель <POWER> в положение <ON> и убедитесь, что на экране видоискателя не отображается сообщение [BACKUP BATT EMPTY].

Замена встроенной батареи требуется, если сообщение [BACKUP BATT EMPTY] отображается даже после зарядки батареи. Обратитесь к поставщику.

В начало страницы