- Начало
- Сетевое подключение
- Функция записи во время загрузки данных
- Автоматическая передача выбранных роликов (выбор вручную)

# Автоматическая передача выбранных роликов (выбор вручную)

Рис. 1

Установите сетевое подключение между видеокамерой и сервером.

Выполните настройку, следуя указаниям в разделе «Настройки функций клиента FTP».

Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC DURING UPLOAD] значение [ENABLE].

Выберите [DISABLE] в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [AUTO COPY].

Выберите ролики для передачи, выбрав главное меню → [CLIP] → [COPY] → [FTP] или [FTP(PROXY)] на экране пиктограмм. (Рис. 1)

Выбранные ролики будут зарегистрированы в списке загрузки и переданы автоматически.

Состояние передачи ролика, зарегистрированного в списке загрузки, можно проверить в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [UPLOAD LIST].

На видоискателе или ЖК-мониторе отображается состояние функции записи во время загрузки данных. Кроме того, на экране пиктограмм отображается состояние функции записи во время загрузки данных и состояние передачи роликов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ролики, выбранные вручную, передаются до роликов, зарегистрированных в списке загрузки автоматически.

- Загрузка ролика начнется после включения функции записи во время загрузки данных. Для предотвращения ошибки загрузки не извлекайте карту из слота карты памяти P2 и слота карты памяти microP2 до завершения загрузки.

- В списке загрузки для загрузки роликов можно зарегистрировать до 100 роликов. Если количество роликов превышает 100, кроме загруженных роликов и роликов, которые не удалось загрузить, эти ролики нельзя зарегистрировать.

- Ролики также автоматически передаются во время записи, воспроизведения и на экране пиктограмм.

- Делимая единица файлов записи становится меньше, если при использовании функции записи во время загрузки в главном меню → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT] выбрано значение [SHORT], что позволяет начать передачу ролика раньше во время записи.

- Если во время передачи отключается сеть или включается и выключается питание видеокамеры, передача возобновляется в виде фрагментов роликов.

- Если включена функция записи во время загрузки данных, функция удаления последнего ролика отключена.

- Если включена функция записи во время загрузки данных, функция потоковой передачи отключена.

- Каталог на сервере FTP не отображается на экране проводника FTP во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке загрузки.

- Значение настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] невозможно изменить или сбросить, пока включена функция записи во время загрузки данных.

- Копирование между картами P2 невозможно во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке загрузки.

- Функция удаления ролика недоступна во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке загрузки.

- Функция шифрования карты P2 недоступна во время передачи или ожидания передачи роликов, зарегистрированных в списке загрузки.

В начало страницы