- Начало
- Съемка
- Параметры, настраиваемые во время съемки
- Функция индикатора уровня

# Функция индикатора уровня

Индикатор уровня, показывающий горизонтальный и вертикальный наклон видеокамеры, можно отобразить на экране видоискателя.

Горизонтальное направление

Пример) Коррекция наклона влево

Вертикальное направление

Пример) Коррекция наклона вниз

При наклоне отображаются оранжевые линии. Если наклон практически отсутствует, оранжевые линии меняются на зеленые. Наклон отображается в пределах до ±45° по горизонтали и до ±30° по вертикали.

Выберите [ON] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [LEVEL GAUGE].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемые индикаторы уровня не записывается.

- При перемещении видеокамеры возможно неверное отображение индикатора уровня.

- При съемке с большим наклоном видеокамеры вверх или вниз возможно неверное отображение индикатора уровня.

- При нажатии кнопки USER, если параметр [LEVEL GAUGE] задан в главном меню, можно переключить → [USER SW], [ON] и [OFF].

- Если удерживать нажатой кнопку USER, когда выбран параметр [LEVEL GAUGE RESET] в главном меню → [USER SW], выполняется сброс до заводских настроек.

- При нажатии кнопки USER, если параметр [LEVEL GAUGE RESET] задан в главном меню → [USER SW].

В начало страницы