- Начало
- Экран
- Отображение состояния экрана
- Экран проверки режима

# Экран проверки режима

Настройки видеокамеры и состояние могут отображаться на экране видоискателя.

При каждом нажатии выключателя <DISP/MODE CHK> на камере в сторону <CHK> выполняется переключение между пятью экранами.

Экран [STATUS] → экран [FUNCTION] → экран [AUDIO] → экран [USER SW] → экран [CAC INFO] → пустой экран

Каждый экран отображается приблизительно пять секунд. Нажатие переключателя <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK> при отображении экрана приводит к переключению на следующий экран.

## Экран [FUNCTION]

Отображает состояние вывода видео и информацию о носителях записи.

[SDI OUT] | — | Отображает состояние выходного сигнала на разъеме <SDI OUT/IN (OP)>.
[TYPE] | Отображает формат выходного сигнала на разъеме <SDI OUT/IN (OP)> с помощью [HD-SDI]/[SD-SDI].
[CHAR] | Отображает состояние наложения символов, выбранных в главном меню → [IN/OUT SEL] → [SDI OUT CHAR] с помощью [ON]/[OFF].
[P2CARD STATUS] | — | Отображает состояние карты P2, вставленной в слот для карты, оставшуюся емкость и общую использованную емкость. Отображаются следующие состояния карт: [ACTIVE]/[ACCESSING]/[INFO READING]/[FULL]/[PROTECTED]/[NOT SUPPORTED]/[FORMAT ERROR]/[AUTH NG]/[REC IMPOSSIBLE]/[NO CARD] Подробную информацию см. в разделе «Индикаторы обращения к карте P2 и состояние карт P2».
[TOTAL P2/mP2] | Отображает оставшуюся емкость/общую емкость слотов 1 и 2 вместе.
[SLOT1] | Отображает состояние карты P2 в слоте 1 и оставшуюся емкость/общую емкость.
[SLOT2] | Отображает состояние карты P2 в слоте 2 и оставшуюся емкость/общую емкость.
[PROXY] | [MEDIA] | Отображает состояние выбора носителя для прокси-записи. [P2]/[P2&SD]/[OFF]
[MODE] | Отображает состояние настройки для режима прокси-записи. [AVC-G6 2CH MOV]/[SHQ 2CH MOV]/[HQ 2CH MOV]/[LOW 2CH MOV]
[PROXY ERROR] | Отображает рабочую ошибку для прокси-модуля.
[NETWORK] | [NETWORK] | Отображает используемую сеть и ее состояние.

## Экран [AUDIO]

Отображает настройки звука и состояние выбора для каждого канала записи.

[AUDIO] | [SAMPLE RES] | Отображает данные аудиозаписи.
[A.IN] | [CH1/2/3/4] | Отображает состояние входа для каждого канала. [FRONT] (передний), [REAR] (задний), [W.L.] (беспроводное соединение)
[LEVEL] | [CH1/2/3/4] | Отображает текущий выбранный метод регулировки уровня записи для каждого канала. [MANU]: отображается, если установлена ручная регулировка. [AUTO]: отображается, если задана автоматическая регулировка. Настройки выполняются на экране SmartUI [AUD01:LEVEL].
[F.VR] | [CH1/2/3/4] | Отображается с помощью [ON]/[OFF] при включении функционального колеса <F.AUDIO LEVEL> на канале, для которого отображается [VR] (ручная настройка с помощью функционального колеса) в [LEVEL].
[LIMITER] | [CH1/2/3/4] | Отображает настройки ограничителя для каждого канала.
[LOWCUT] | [CH1/2/3/4] | Отображает состояние ФВЧ для каждого канала.
[METER] | [CH1/2/3/4] | Отображает уровень записи для каждого канала.

## Экран [USER SW]

Отображает состояние назначения для каждой кнопки USER. Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER».

[OTHER ASSIGN] | [GAIN L] | Отображает значение усиления, назначенное <L> переключателя <GAIN>.
[GAIN M] | Отображает значение усиления, назначенное <M> переключателя <GAIN>.
[GAIN H] | Отображает значение усиления, назначенное <H> переключателя <GAIN>.
[S.GAIN] | Нумерует и отображает значение усиления, назначенное как суперусиление.
[WHITE BAL A] | Отображает значение температуры цвета, назначенное <A> переключателя <WHITE BAL>.
[WHITE BAL B] | Отображает значение температуры цвета, назначенное <B> переключателя <WHITE BAL>.
[WHITE BAL PRE] | Отображает значение температуры цвета, назначенное <PRST> переключателя <WHITE BAL>.
[USER SW] | [USER M] | Отображает назначение функции кнопке <USER MAIN>.
[USER 1] | Отображает назначение функции кнопке <USER1>.
[USER 2] | Отображает назначение функции кнопке <USER2>.
[RET SW] | Отображает назначение функции кнопке <RET> на объективе.

## Экран [CAC INFO]

Отображение рабочего состояния или информации о CAC.

[CAC CONT] | Отображает рабочее состояние CAC. [ON]: значение [ON] установлено в главном меню → [MAINTENANCE] → [CAC ADJ.] → [CAC CONTROL], и CAC работает. [STOP]: значение [ON] установлено в главном меню → [MAINTENANCE] → [CAC ADJ.] → [CAC CONTROL], однако работа CAC заблокирована другими настройками данных или объектива. [OFF]: значение [OFF] установлено в главном меню → [MAINTENANCE] → [CAC ADJ.] → [CAC CONTROL], и CAC не работает.
[CAC MODE] | Отображает режим работы CAC. [AUTO]: файл CAC выбирается автоматически.
[CONNECT LENS TYPE] | Отображает ИД подсоединенного цифрового объектива.
[SELECT FILE TITLE] | Отображает название и версию файла CAC, который в данный момент используется для выполнения операции. Файл CAC можно настроить в главном меню → [MAINTENANCE] → [CAC ADJ.].
[CAC WARNING] | Отображает предупреждение об остановке операции с CAC. [CAC LENS DATA INVALID]: отображается, например если ответные данные от объектива не поддерживаются. [LENS INIT. NOT COMPLETED]: отображается, например если не удается завершить инициализацию объектива. [CAC FILE DATA NOT FOUND]: отображается, если для функции компенсации хроматических аберраций выбран параметр [ON] и если данные компенсации хроматических аббераций подходят для подсоединенного объектива.

В начало страницы