- Начало
- Съемка
- Настройка электронного затвора
- Настройка режима синхронного сканирования

# Настройка режима синхронного сканирования

Выполните следующие действия.

Переключатель <SHUTTER>

Поворотный переключатель

Поверните переключатель <SHUTTER> из положения <ON> в направлении <SEL>, чтобы включить режим синхронного сканирования [S/S] видеокамеры.

Измените значение скорости затвора SYNCHRO SCAN.

Значение можно изменить с помощью поворотного переключателя, если выделена скорость затвора при синхронном сканировании в нижней части экрана. При этом во время вращения поворотного переключателя при нажатии значение скорости затвора можно изменять быстрее. Если настройка не изменена, выделение исчезнет через несколько секунд.

Отображение скорости затвора в режиме синхронного сканирования можно переключать между отображением секунд и угла в главном меню → [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYPE].

## Пределы переменных для каждого режима

60P/60i | 1/60,0 – 1/250,0
50P/50i | 1/50,0 – 1/250,0
25P/25PN | 1/25,0 – 1/250,0
30P/30PN | 1/30,0 – 1/250,0
24PN | 1/24,0 – 1/250,0
Если в главном меню → [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYPE] выбран параметр [deg] | 3,0d – 360,0d

- После изменения параметра в главном меню → [SYSTEM MODE] скорость затвора должна измениться.

- Если установить значение [deg] в главном меню → [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYPE], настройка и отображение могут быть выполнены как отображение угла открытия затвора.

В начало страницы