- Начало
- Операции с меню
- Структура меню настройки
- Структура главного меню

# Структура главного меню

[SCENE FILE] | Позволяет задать настройки файлов условий съемки. Этот элемент используется для установки дополнительных параметров качества изображения видеокамеры, выбора файлов условий съемки и считывания/записи данных файлов условий съемки во внутреннюю память. Эти элементы меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.
[SYSTEM MODE] | Позволяет настроить параметры в соответствии с форматом записи видео и аудио.
[USER SW] | Используется для настройки функции, которая будет назначена кнопке USER и кнопке <RET> на объективе.
[SW MODE] | Позволяет настроить операции для каждого режима при переключении режимов каждым переключателем. Эти элементы меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.
[RECORDING SETUP] | Позволяет задать различные настройки при выполнении записи и воспроизведения. Настройте частоту системы, количество строк, формат и способ записи.
[CLIP] | Этот элемент используется для выполнения различных задач, таких как воспроизведение, удаление, копирование роликов и редактирование метаданных, а также при просмотре миниатюр роликов, отображаемых на экране видоискателя. Этот элемент меню активен, когда отображается экран пиктограмм. Такие операции с роликами, как [DELETE] или [COPY] активны, когда выбрана необходимая пиктограмма. Некоторые параметры отображаются только в определенных случаях, например в режиме USB Host или на экране проводника.
[AUDIO SETUP] | Позволяет задать настройки, относящиеся к аудиовходу/выводу.
[IN/OUT SEL] | Настройки вывода видео из разъемов <SDI OUT/IN (OP)>, <HDMI>, <MON OUT> и <TC IN/OUT>.
[NETWORK SETUP] | Позволяет задать настройки сети.
[DISPLAY SETUP] | Позволяет задать настройки параметров, относящихся к информации, отображаемой на экране видоискателя. Эти элементы меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.
[BATTERY SETUP] | Позволяет задать настройки параметров, относящихся к использованию батареи.
[CARD FUNCTIONS] | Позволяет задать настройки, относящиеся к записи и чтению файлов условий съемки и пользовательских файлов с карт памяти SD.
[OTHER FUNCTIONS] | Позволяет задать настройки, относящиеся к записи и чтению пользовательских файлов с внутренней памяти и инициализации, а также настройки видеокамеры.
[MAINTENANCE] | Используется при техническом обслуживании видеокамеры. Данный элемент используется для обновления версии прошивки видеокамеры.
[DIAGNOSTIC] | Используется для отображения версии прошивки, названия продукта, серийного номера и времени работы видеокамеры.
[USER MENU SEL] | Задает настройки элементов, отображаемых в [USER MENU].

В начало страницы