- Начало
- Сетевое подключение
- Функция сети
- Настройки функций браузера P2

# Настройки функций браузера P2

## Запуск приложения (P2 Browser) из веб-браузера

После настройки сетевого подключения к мобильному устройству или компьютеру запустите браузер мобильного устройства или компьютера, а затем запустите приложение (P2 Browser).

Рис. 1

Выберите [BROWSE] или [BROWSE (+CTRL)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [HTTP SERVER].

P2 функция браузера включена.

Запустите браузер мобильного устройства или компьютера (Safari, Internet Explorer).

Введите IP-адрес видеокамеры в поле ввода адреса браузера.

- Заводские настройки: [192.168.0.1]

При использовании компьютера нажмите клавишу Enter, если используется iPad/iPhone, или кнопку GO.

При этом запускается веб-приложение (P2 Browser).

Введите [USER NAME] и [PASSWORD] на экране ввода.

Введите [USER ACCOUNT] (Заводские настройки: [guest]) и [PASSWORD] (Заводские настройки: [p2guest]), заданные для видеокамеры.

Отображение экрана, подобного (Рис. 1), означает, что соединение установлено.

Для установки имени пользователя и пароля перейдите в главное меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].

Создание и удаление учетных записей и изменение паролей выполняется в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [ACCOUNT LIST].

Имя пользователя должно быть длиной не более 31 знака, а пароль — от 6 до 15 знаков.

Для получения дополнительной информации о P2 Browser см. Руководство пользователя «P2 Web Application» на следующем веб-сайте:

http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для параметра [NETWORK SEL] установлено положение [OFF] или значение [4G/LTE], функция просмотра P2 будет недоступна.

## Экран состояния работы сетевого подключения (функция проверки режима)

Нажмите переключатель <DISP/MODE CHK> на видеокамере в сторону <CHK> дважды, чтобы проверить состояние работы сети на экране проверки режима [FUNCTION].

Более подробную информацию см. в разделе «Экран [FUNCTION]».

В начало страницы