- Начало
- Съемка
- Установка временных данных
- О данных о времени

# О данных о времени

#### Временной код

Для переключения между режимами изменения при записи и непрерывного изменения, используйте параметр [TC_MD] на экране [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI.

- [F-RUN]: временной код поступательно продвигается всегда, даже при выключенном питании, и может быть обработан таким же образом как данные о фактическом времени. Кроме того, возможна запись с вводом синхронизированного временного кода через разъем <TC IN/OUT>.

- [R-RUN]: временной код поступательно продвигается только во время записи. Количество ранее записанных роликов обычно удачное. Значение счетчика сохраняется даже при выключении видеокамеры или извлечении карты P2, на которую должна была производиться запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующем случае значения не являются непрерывными.

  - При удалении сохраненных роликов

  - При переключении на 24PN и 30PN (25PN)

  - При прерывании записи из-за возникновения ошибок во время записи, например [REC WARNING].

#### Пользовательская информация

В видеокамере доступны два типа встроенной пользовательской информации.

- LTC UB: сохраняются как LTC и выводятся через разъем <TC IN/OUT>. они также могут выводиться как LTC сигнала HD SDI.

- VITC UB: сохраняются как VITC (сохраняются в область VIDEO AUX с помощью DVCPRO). они также могут выводиться как VITC сигнала HD SDI.

Для LTC UB можно выбрать и записать пользовательские значения параметров, время и дату с тем же значением, как и значение временного кода, данные о частоте кадров при съемке видеокамерой, входные значения сигналов, поступающие от внешних устройств через разъем <TC IN/OUT>, и т.д.

VITC UB сохраняет информацию о частоте кадров видеокамеры.

В пользовательской информации метаданных ролика записывается значение LTC UB на момент начала записи.

#### Дата/время (реальное время)

- Внутренние часы отсчитывают дату (год, месяц, день) и время, и эта информация может отображаться на экране видоискателя и на выходном изображении, передаваемом через разъем <MON OUT>, и т. д.

- Внутренние часы используются для измерения временного кода в режиме бездействия видеокамеры, когда питание выключено, и прикрепления данных о времени и дате (год/месяц/день) к пользовательской информации. Они также используются в качестве вспомогательной информации для определения времени создания файлов во время записи роликов, что определяет порядок сортировки пиктограмм и порядок воспроизведения.

- Кроме того, они используются для создания метаданных ролика и UMID (Unique Material Identifier).

  Подробную информацию см. в разделе «Установка даты/времени внутренних часов».

В начало страницы