- Начало
- Съемка
- Выбор ввода звука и настройка уровней записи

# Выбор ввода звука и настройка уровней записи

Видеокамера поддерживает независимую 4-канальную запись звука во всех форматах (HD, SD).

Если для параметра [LVL] установлено значение [AUTO] на экране [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI, уровни записи для аудиоканалов 1/2/3/4 настраиваются автоматически. Чтобы настроить уровни записи вручную, установите для этого параметра значение [MANU].

Выбор входного аудиосигнала
Регулировка уровня записи
Выбор функции колеса <F.AUDIO LEVEL>
В начало страницы