- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [SW MODE]

# [SW MODE]

Настройте параметры каждого режима при переключении с помощью каждого из переключателей.

Эти параметры меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[LOW GAIN] | Используется для установки значения усиления, которое будет назначено положению <L> переключателя <GAIN>. (3 dB шаги) ([−6dB] – только для [HIGH SENS.]) [−6dB]…[30dB] Заводские настройки: [0dB]
[MID GAIN] | Используется для установки значения усиления, которое будет назначено положению <M> переключателя <GAIN>. (3 dB шаги) ([−6dB] – только для [HIGH SENS.]) [−6dB]…[30dB] Заводские настройки: [6dB]
[HIGH GAIN] | Используется для установки значения усиления, которое будет назначено положению <H> переключателя <GAIN>. (3 dB шаги) ([−6dB] – только для [HIGH SENS.]) [−6dB]…[30dB] Заводские настройки: [12dB]
[SUPER GAIN] | Установка суперусиления, которое необходимо назначить кнопке USER. [30dB], [36dB], [42dB] [ALL]: при каждом нажатии кнопки USER значение параметра переключается в следующей последовательности: [30dB] → [36dB] → [42dB] → (выкл.). Заводские настройки: [30dB]
[ATW] | Назначение функции автоматического слежения за балансом белого переключателя <WHITE BAL>. [Bch], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[ATW SPEED] | Установка скорости управления для автоматического слежения за балансом белого. [FAST], [NORMAL], [SLOW] Заводские настройки: [NORMAL]
[ATW TARGET R] | Точная настройка вывода Rch для конвергенции с использованием операции автоматического слежения за балансом белого. [−10]…[10] Заводские настройки: [0]
[ATW TARGET B] | Точная настройка вывода Bch для конвергенции с использованием операции автоматического слежения за балансом белого. [−10]…[10] Заводские настройки: [0]
[W.BAL PRESET] | Установка цветовой температуры, которую необходимо назначить положению <PRST> переключателя <WHITE BAL>. [3200K], [5600K], [VAR] Заводские настройки: [3200K]
[W.BAL VAR] | Установка значения [VAR] для параметра [W.BAL PRESET]. Для этого можно также использовать поворотный переключатель. Включено, когда для параметра [W.BAL PRESET] установлено значение [VAR], а переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>. [2000K]…[15000K] Заводские настройки: [3200K]
[PUSH AF MODE] | Используется для назначения режима работы, когда нажимается кнопка USER и кнопка <RET> на объективе, которым назначена функция [PUSH AF]. [TURBO]: автоматическое выполнение быстрой фокусировки, пока не будет выполнена фокусировка изображения при нажатии кнопки. [NORMAL]: выполнение автоматической фокусировки при нажатии кнопки. Заводские настройки: [TURBO]
[FOCUS ASSIST MODE] | Установка режима работы с использованием функции облегчения фокусировки. [EXPAND]: центральная область экрана видоискателя отображается увеличенной. [IN RED]: использование красного контура для видео. Заводские настройки: [EXPAND]
[EXPAND MODE] | Используется для выбора способа отмены расширенного дисплея, если в меню [FOCUS ASSIST MODE] выбрано значение [EXPAND]. [10SEC]: отмена через 10 секунд. [HOLD]: отмена только после повторного нажатия кнопки <FOCUS ASSIST>. [UNTIL REC]: отмена после начала записи. Использование расширенного дисплея во время записи невозможно. Заводские настройки: [10SEC]
[IRIS GAIN] | Позволяет выбрать, выполнять ли коррекцию диафрагмы на видеокамере или объективе. [CAM]: выполняет коррекцию диафрагмы на видеокамере. [LENS]: выполняет коррекцию диафрагмы на объективе. Заводские настройки: [CAM]
[IRIS GAIN VALUE] | Используется для установки значения регулировки [IRIS GAIN]. Если значение [CAM] выбрано в меню [IRIS GAIN], эта настройка действует. [1]…[20] Заводские настройки: [10]
[A.IRIS WINDOW] | Выбор окна автоматического обнаружения диафрагмы. [NORM1]: окно находится рядом с центром экрана. [NORM2]: окно находится ближе к нижней части экрана. [CENTER]: окно находится в центре экрана. Заводские настройки: [NORM1]
[AGC] | Настройка функции автоматической регулировки усиления. [ON]: включается функция [AGC], которая выполняет автоматическую настройку усиления видеокамеры. [OFF]: функция [AGC], которая выполняет автоматическую настройку усиления видеокамеры, не включается. Заводские настройки: [OFF]
[AGC LIMIT] | Установка максимального значения усиления во время работы функции [AGC]. [3dB], [6dB], [12dB], [18dB] Заводские настройки: [12dB]
[AGC POINT] | Используется для установки значения F для передачи управления функции [AGC] вместо автоматической диафрагмы во время работы [AGC]. [F2.8], [F4.0], [F5.6] Заводские настройки: [F2.8]
[AUTO KNEE SW] | Используется для включения/выключения функций автоматического перегиба и расширения динамического диапазона. [DRS]: активируется функция расширения динамического диапазона, когда позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <ON>. [ON]: активируется функция автоматического перегиба, когда позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <ON>. [OFF]: функция расширения динамического диапазона, когда позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <ON>, не активируется. Заводские настройки: [ON]
[WFM MODE] | Используется для выбора типа формы сигнала для отображения на экране видоискателя, когда нажимается кнопка USER, которой назначена функция [WFM]. [WAVE]: отображение в виде сигнала. [VECTOR]: отображение в виде вектора. [WAVE/VECTOR]: отображение на экране меняется в последовательности (нет изображения) → [WAVE] (форма сигнала) → [VECTOR] (вектор) → (нет изображения) при каждом нажатии кнопки USER, которой назначена функция [WFM]. Заводские настройки: [WAVE]
[BARS TYPE] | Установка необходимой цветной полосы. [SMPTE]: использует цветную полосу в стандарте SMPTE. [FULL BARS]: использование полноцветных полос. [SPLIT]: использование цветных полос SPLIT для SNG (Satellite News Gathering). [ARIB]: использование цветных полос, соответствующих стандарту ARIB. Заводские настройки: [SMPTE]

В начало страницы