- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [CLIP]

# [CLIP]

Этот элемент используется для выполнения различных задач, таких как воспроизведение, удаление, копирование роликов и редактирование метаданных, а также при просмотре миниатюр роликов, отображаемых на экране видоискателя.

Эти параметры меню активны, когда отображается экран пиктограмм.

Такие операции с роликами, как [DELETE] или [COPY] активны, когда выбрана необходимая пиктограмма.

Некоторые параметры отображаются только в определенных случаях, например в режиме USB Host или на экране проводника.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[REPOSITION] | Выбор ролика, который необходимо отобразить на экране пиктограмм. [ALL CLIP]: отображение всех роликов в виде пиктограмм. [SAME FORMAT CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только тех роликов, которые записаны в формате системы. тот же формат записи роликов означает, что каждый параметр, [LINE&FREQ], [REC FORMAT] и [AUDIO SMPL RES], в главном меню → [SYSTEM MODE] соответствует текущему состоянию настройки. Пример) [1080-59.94i/P], [AVC-I100], [24BIT] [SELECTED CLIPS]: отображение в виде миниатюр только выбранных кнопками курсора роликов. Миниатюры отображаются в выбранном порядке. [MARKED CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только роликов с метками фрагмента. [TEXT MEMO CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только роликов с прикрепленным текстовым примечанием. [SLOT CLIPS]: отображение в виде пиктограмм только тех роликов, которые принадлежат выбранному слоту. [NG CLIPS]: отображение в миниатюре только роликов с индикатором поврежденного ролика. Заводские настройки: [ALL CLIP]
[DELETE] | Удаление выбранных роликов.
[FORMAT] | При выбранном меню [FORMAT] форматирование карты P2 в указанном слоте. [SLOT 1], [SLOT 2], [SD CARD] Если задан пароль CPS, можно выбрать [NORMAL] (нормальный формат без шифрования) или [CPS(ENCRYPT)] (формат с шифрованием). Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы не удалить нужный материал.
[FORMAT(STORAGE)] | Форматирование устройства хранения, подключенного к разъему <USB2.0> (хост), с использованием указанной файловой системы. [TYPE S]: выполняет форматирование в формате [TYPE S]. [FAT]: выполняет форматирование в формате [FAT]. Данный элемент включается только при отображении экрана проводника хранилища или экрана пиктограмм хранилища.
[COPY] | Копирование выбранного ролика на карту P2 в любом слоте карт памяти или в накопитель. [SLOT 1], [SLOT 2], [SD CARD], [STORAGE], [FTP], [FTP(PROXY)]
[EXPORT] | Экспорт (запись) роликов с карты P2 или карты памяти SD на устройство хранения или FTP в единицах измерения карты. [ALL SLOT], [SLOT 1], [SLOT 2]: выполняется экспорт с карты P2 на устройство хранения. [SD CARD]: выполняется экспорт с карты памяти SD на FTP.
[IMPORT] | Импорт (повторная запись) роликов и пр. с устройства хранения или FTP на карту памяти P2 или SD в единицах измерения карты. [SLOT 1], [SLOT 2], [SD CARD], [STORAGE], [FTP]
[REPAIR] | Восстановление ролика, отображаемого на индикаторе поврежденного ролика (желтый), поврежденного в результате внезапного прерывания подачи питания во время записи или по другим причинам.
[RE-CONNECT] | Если ролики, записанные с нескольких карт P2, не распознаются как последовательные, и отображается индикатор неполного ролика , используйте эту функцию для восстановления последовательных роликов (исходных объединенных роликов).
[EXCH. THUMBNAIL] | Замена пиктограммы ролика на изображение с любым текстовым примечанием. Это можно сделать во время отображения ролика с текстовым примечанием.
[EXPLORE] | В хост-режиме USB можно перейти на экран информации устройства хранения и сетевого подключения. [STORAGE]: выполняет переключение на экран информации устройства хранения. [FTP]: выполняет переключение на экран информации для сервера FTP.
[AUTHENTICATE] | Если на экране состояния карты выбрать это меню, отобразится экранная клавиатура, с помощью которой необходимо ввести пароль CPS. После ввода пароля и нажатия кнопки [OK] для видеокамеры устанавливается пароль CPS. При успешной аутентификации установленного пароля CPS отобразится сообщение [AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!]. Если аутентификация установленного пароля CPS не будет пройдена, отобразится предупреждение.
[CHANGE PARTITION NAME] | В хост-режиме USB задает/изменяет имя раздела на устройстве хранения. В качестве значения по умолчанию используются дата и время создания раздела. Данный элемент включается только для устройства хранения [TYPE S]. Данный элемент отображается только при отображении экрана проводника хранилища.
[DELETE LAST PARTITION] | Удаление последнего сохраняемого раздела в режиме хоста USB. Раздел можно удалить только при наведении курсора на последний раздел. Данный элемент отображается только при отображении экрана проводника хранилища.
[DELETE FOLDER] | Удаление папок на накопителе в формате FAT.
[PROPERTY] | [CLIP PROPERTY] | На экране отображается подробная информация о ролике. Каждый параметр можно изменить по отдельности.
| [CARD STATUS] | Отображение состояния карты в слоте.
| [CPS PASSWORD] | Установка зашифрованного пароля CPS для карты памяти microP2. [LOAD]: выполняет загрузку пароля CPS с карты памяти SD. [SET]: ввод пароля CPS. [DELETE]: удаление пароля, сохраненного на устройстве, и отключение форматов шифрования.
| [SD CARD] | Отображение информации о карте памяти SD.
| [REMAIN SETUP] | Настройка отображения оставшегося объема памяти либо занятого объема при отображении информации о карте P2. [REMAIN]: отображение оставшегося объема памяти. [USED]: отображение занятого объема памяти. Заводские настройки: [REMAIN]
| [FREE CAP. OF PARTITION] | Отображение свободного места в разделе. Это отображается, когда отображается экран миниатюр для устройства хранения [TYPE S].
[THUMBNAIL SETUP] | [INDICATOR] | Выберите параметр, который необходимо отобразить, и нажмите кнопку <SET> Отображаются выделенные параметры. Если выбрано значение [ALL HIDE], другие значения выбрать нельзя. [ALL HIDE]: позволяет скрыть все индикаторы. [MARKER]: отображение индикатора метки фрагмента. [TEXT MEMO]: отображение индикатора текстового примечания. [WIDE]: отображение индикатора широкоформатных роликов. [PROXY]: отображение индикатора прокси. Заводские настройки: [MARKER], [TEXT MEMO], [WIDE], [PROXY]
| [DATA DISPLAY] | Выбор информации, которую необходимо отобразить в области отображения временных кодов. [TC]: отображение временного кода. [UB]: отображение пользовательской информации. [TIME]: отображение времени записи. [DATE]: отображение даты записи. [DATE TIME]: отображение даты и времени записи. [CLIP NAME]: отображение имен роликов. [USER CLIP NAME]: отображение максимум первых 15 букв (для отображения на английском языке) пользовательского имени ролика. [SLOT]: отображение номера слота. [THUMBNAIL TC]: отображение временного кода положения пиктограммы. Заводские настройки: [TC]
| [THUMBNAIL SIZE] | Установка размера пиктограммы, отображаемой на экране. [SMALL]: маленький (отображение пиктограммы: вместе с 4×3 и свойствами) [MEDIUM]: стандартный (отображение пиктограммы: 4×3) [LARGE]: большой (отображение пиктограммы: 3×2) Заводские настройки: [MEDIUM]
| [PB POSITION] | Установка позиции начала воспроизведения во время воспроизведения на экране пиктограмм. [RESUME]: воспроизведение с позиции, в которой воспроизведение было остановлено. [THUMBNAIL TC]: воспроизведение, начиная с временного кода положения пиктограммы. [START TC]: воспроизведение, начиная с временного кода начала (начало ролика). Заводские настройки: [START TC]
| [PROPERTY DISP.] | Установка элемента простых свойств, отображаемого в левой части пиктограммы, когда значение [SMALL] выбрано для параметра [THUMBNAIL SIZE]. [USER CLIP NAME]: отображение пользовательского имени ролика. [START TC]: отображение временного кода начала. [REC DATE]: отображение даты записи. [REC TIME]: отображение времени записи. [NUM. OF AUDIO CH]: отображение количества аудиоканалов. [AUDIO RATE]: отображение частоты дискретизации аудиосигнала. [AUDIO BIT]: отображение скорости передачи данных аудиосигнала. [CREATOR]: отображение пользователя, выполнившего запись ролика. [SHOOTER]: отображение видеооператора. [PLACE NAME]: отображение места съемки. [PROGRAM NAME]: отображение названия программы. [SCENE NO.]: отображение номера сцены. [TAKE NO.]: отображение номера дубля. [REPORTER]: отображение корреспондента. [PURPOSE]: отображение цели съемки. [OBJECT]: отображение объекта съемки. [START UB]: отображение начальных бит, задаваемых пользователем. [REC RATE]: отображение частоты кадров при записи. [LAST UP DATE]: отображение даты последнего обновления. [LAST UP PERSON]: отображение последнего пользователя, выполнившего обновление. [MANUFACTURER]: отображение имени изготовителя оборудования. [SERIAL NO.]: отображение серийного номера. [MODEL NAME]: отображение названия модели. [ALTITUDE]: отображение высоты над уровнем моря. [LONGITUDE]: отображение долготы. [LATITUDE]: отображение широты. [1ST TEXT MEMO]: отображение содержания первого текстового примечания. [THUMBNAIL OFFSET]: отображение позиции записи пиктограммы.
[INFORMATION SEL.] | Отображение информации пиктограмм, такой как количество выбранных роликов, время воспроизведения ролика или отображение информации соединительного устройства. [THUMBNAIL INFO.]: отображается информация пиктограмм, такая как количество выбранных роликов или время воспроизведения ролика. [BONDING DEV. INFO.]: отображается информация соединительного устройства. Заводские настройки: [THUMBNAIL INFO.]
[THUMBNAIL INFO.] | Отображает количество выбранных роликов, время воспроизведения и т.д. [NUM. OF CLIPS]: отображается количество выбранных роликов в правом нижнем углу экрана миниатюр. [DUR. OF SEL CLIPS]: отображается общее время воспроизведения выбранных роликов. [TOTAL DURATION]: отображается общее время воспроизведения отображаемого ролика. Заводские настройки: [NUM. OF CLIPS]
| [TEXT MEMO IND] | Установка режима отображения индикатора текстовых примечаний, который отображается для роликов на экране пиктограмм. [ALL]: отображение индикатора для всех роликов с добавленными текстовыми примечаниями. [HIDE CARD SERIAL]: скрытие индикатора текстовых примечаний для роликов со следующими типами добавленных текстовых примечаний. Текстовое примечание с записанным серийным номером карты Другие текстовые примечания, для которых смещение не задается при помощи метаданных ролика Для записи текстового примечания с серийным номером карты, записанного как метаданные, установите в главном меню → [RECORDING SETUP] → [REC META DATA] → [CARD SERIAL] значение [ON]. Проверьте параметр [OFFSET] в меню [MEMO] на экране свойств ролика, чтобы узнать, установлено ли смещение для текстового примечания. Заводские настройки: [ALL]
[STORAGE COPY SETUP] | [VERIFY] | Настройка наличия проверки при экспорте в режиме хоста USB. [ON]: проверка выполняется. [OFF]: проверка не выполняется.

В начало страницы