- Начало
- Подготовка
- Проверка перед съемкой
- Проверка функций записи

# Проверка функций записи

Убедитесь в успешности выполнения процедур, описанных в разделах «Проверка записи на карту P2» – «Проверка наушников и динамика».

## Проверка записи на карту P2

Проверьте индикацию заполнения карты на экране видоискателя и убедитесь, что на карте P2 достаточно свободного места для записи.

Дополнительные сведения см. в разделе «Отображение экрана».

Нажмите кнопку <REC> видеокамеры, чтобы проверить следующее:

- Индикатор обращения к карте P2 мигает оранжевым.

- На экране видоискателя отображается [REC].

- На экране видоискателя отсутствуют какие-либо предупреждения.

Нажмите кнопку <REC> еще раз.

Убедитесь, что индикатор обращения к карте P2 горит оранжевым, а на экране видоискателя нет надписи [REC].

Используя кнопку <REC>, расположенную на ручке, повторите шаги 2–3 для проверки тех же функций.

Выполните такую же проверку кнопки <VTR> на объективе.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для перехода к экрану миниатюр, и выбрав нужную миниатюру, воспроизведите только что записанный ролик.

Убедитесь, что ролик воспроизводится должным образом.

Если в слоты для карт P2 вставлены две карты, нажмите кнопку USER, которой назначена функция [SLOT SEL], для активизации нужной карты P2.

Выполните шаги 2–3 и 5 для проверки правильности выполнения записи и воспроизведения.

## Проверка автоматической регулировки уровня звука

Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI.

Установите для параметра [IN] в CH1/CH2 значение [FRONT].

Установите для параметра [LVL] в CH1/CH2 значение [AUTO].

Направьте микрофон, подключенный к разъему <MIC IN>, на подходящий источник звука и убедитесь, что отображение уровня звука обоих каналов CH1/CH2 меняется соответственно изменению громкости звукового сигнала.

## Проверка ручной регулировки уровня звука

Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI.

Установите для параметра [IN] в CH1/CH2 значение [FRONT].

Установите для параметра [LVL] в CH1/CH2 значение [MANU].

Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана [AUD01:LEVEL] интерфейса SmartUI.

Направьте микрофон, подключенный к разъему <MIC IN>, на подходящий источник звука и настройте уровень громкости для каналов CH1/CH2.

Выберите [+] для канала CH1/CH2 и убедитесь, что громкость увеличивается.

## Проверка наушников и динамика

Покрутите колесико <MONITOR>, чтобы убедиться в изменении громкости динамика.

Подключите наушники к разъему <PHONES>.

Убедитесь в отключении динамика и наличии в наушниках звука, регистрируемого микрофоном.

Покрутите колесо <MONITOR>, чтобы убедиться в изменении громкости в наушниках.

## Проверка внешнего микрофона

Подключите внешний микрофон к разъему <AUDIO IN CH1/3> или <AUDIO IN CH2/4>.

Установите переключатель <LINE>/<MIC> в положение <MIC>.

Установите входной переключатель в положение, соответствующее источнику питания внешнего микрофона.

- Элементы выбора

  - <+48V>: микрофоны с внешним источником питания

  - <OFF>: микрофоны с внутренним источником питания

Нажмите кнопку <AUDIO> для отображения экрана [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI.

Установите для параметра [IN] в CH1/CH2 значение [REAR].

Направьте микрофон на источник звука и подтвердите, что отображение уровня звука на экране видоискателя или на SmartUI изменяются в соответствии с громкостью звука.

Кроме того, можно проверить работу отдельного канала, подключив один микрофон к каждому каналу.

## Проверка часов, временного кода и пользовательской информации

Задайте необходимую пользовательскую информацию.

Дополнительные сведения см. в разделе «Настройки пользовательской информации».

Установите временной код.

Дополнительные сведения см. в разделе «Установка временного кода».

Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] интерфейса SmartUI.

Нажмите кнопку <COUNTER>, чтобы отобразить [TCG].

Нажмите кнопку <SETUP> для отображения экрана [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI.

Установите переключатель [TC_MD] в положение [R-RUN].

Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] интерфейса SmartUI.

Нажмите кнопку <REC>.

Убедитесь, что после начала записи показания счетчика увеличиваются.

Нажмите кнопку <REC> еще раз.

Убедитесь, что после остановки записи показание счетчика не меняется.

Нажмите кнопку <SETUP> для отображения экрана [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI.

Установите переключатель [TC_MD] в положение [F-RUN].

Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] интерфейса SmartUI.

Убедитесь, что показания счетчика меняются независимо от того, выполняется запись или нет.

Нажмите выключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK>, чтобы проверить дату и время, отображенные на экране видоискателя.

Если [DATE], [TIME] или часовой пояс установлены неверно, установите правильные значения даты/времени. (Установка даты/времени внутренних часов)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Обратите внимание, что установленные данные и данные о времени, основанные на [DATE], [TIME] или настройка часового пояса, регистрируются в роликах, и это влияет на последовательность воспроизведения при работе с миниатюрами. Будьте осторожны.

В начало страницы