- Начало
- Подготовка
- Установка и настройка объектива
- Компенсация неравномерности по белому полю

# Компенсация неравномерности по белому полю

Три дополнительно регулируемых пункта данных ([L1:LENS1], [L2:LENS2] и [L3:LENS3]) можно использовать для компенсации неравномерности по белому полю в видеокамере. Компенсация неравномерности не выполняется, если установлено значение [OFF].

## Выбор данных затемнения белого

Выберите [L1:LENS1], [L2:LENS2], [L3:LENS3] или [OFF] в главном меню → [MAINTENANCE] → [WHITE SHADING] → [SHADING SELECT].

По умолчанию в [L1:LENS1], [L2:LENS2] и [L3:LENS3] данные компенсации не сохраняются.

Название данных затемнения белого невозможно изменить с помощью меню настройки. (Изменение названия данных затемнения белого)

## Настройка компенсации неравномерности по белому полю

Рис. 1

Переведите видеокамеру в режим настройки.

Установите объектив на видеокамеру.

- Удостоверьтесь, что кабель объектива подсоединен.

Установите переключатель <SHUTTER> в положение <OFF>, а переключатель <GAIN> – в положение <L> (0 dB).

Если объектив снабжен удлинителем, отсоедините его.

Убедитесь, что установлено значение [L1:LENS1], [L2:LENS2] или [L3:LENS3], в главном меню → [MAINTENANCE] → [WHITE SHADING] → [SHADING SELECT].

Выберите [EXECUTE] в главном меню → [MAINTENANCE] → [WHITE SHADING].

- На экране отобразится сообщение [CHECK LUMINANCE LEVEL. ZEBRA ON EVF.].

Настройте изображение на экране.

Выполните съемку листа белой бумаги.

Установите ручной режим регулировки отверстия диафрагмы объектива и отрегулируйте диафрагму так, чтобы зебра занимала весь экран видоискателя. (Рис. 1)

- Убедитесь, что значение диафрагмы объектива лежит в пределах от F4 до F11.

- Настройте освещение, потому что при неравномерном освещении листа бумаги зебра не будет занимать весь экран.

- Убедитесь, что на белую бумагу не падает свет из нескольких источников (например флуоресцентных и галогенных ламп) с различной цветовой температурой.

Настройте баланс белого/баланс черного.

Установите переключатель <WHITE BAL> в положение <A> или <B> и используйте переключатель <AUTO W/B BAL> для автоматической настройки баланса белого (AWB).

Используйте переключатель <AUTO W/B BAL> для автоматической настройки баланса черного (ABB).

Используйте переключатель <AUTO W/B BAL> для повторной автоматической настройки баланса белого (AWB).

Повторите шаги 2–2.

Отрегулируйте затемнение белого.

Выберите [YES] и нажмите на поворотный переключатель.

- Во время настройки на экране будет отображено сообщение [ACTIVE...].

- Через несколько секунд настройка будет завершена и появится сообщение [WHITE SHADING OK!].

- Если появятся сообщения об ошибке, например [WHITE SHADING ERROR!], [LEVEL OVER], [WHITE SHADING ERROR!] или [LOW LIGHT], перенастройте диафрагму.

- Полученное в результате настройки значение автоматически сохраняется в выбранной памяти ([L1:LENS1], [L2:LENS2] или [L3:LENS3]).

Если объектив снабжен удлинителем, установите его и повторите шаги 2–5.

Настроенные значения сохраняются на видеокамере как единый блок данных коррекции объектива, включая данные двух случаев, когда удлинитель объектива присоединен и не присоединен к объективу.

Значения настройки сохраняются в памяти, так что нет необходимости в регулировке затемнения белого даже после выключения видеокамеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Может наблюдаться окрашивание по вертикали, когда отверстие диафрагмы объектива открыто (OPEN), несмотря на настройку затемнения белого. Эта оптическая особенность не означает неисправность. Это не является неисправностью.

- Если во время выполнения затемнения белого, изображение было нарушено из-за принудительной синхронизации, регулировка может быть выполнена неверно. Выполните регулировку затемнения белого еще раз, после возвращения изображения к нормальному отображению.

- Так как флуоресцентные и ртутные лампы и другие подобные источники света склонны к мерцанию, используйте источники света, которые менее подвержены мерцанию, например солнечный свет или галогенная лампа.

- Удостоверьтесь, что переключатель <SHUTTER> установлен в положение <OFF>.

## Изменение названия данных затемнения белого

Выберите блок данных затемнения белого, название которого следует изменить, в главном меню → [MAINTENANCE] → [WHITE SHADING] → [SHADING SELECT], а затем нажмите кнопку <SET> (или на поворотный переключатель).

В главном меню → [MAINTENANCE] → [WHITE SHADING] → выберите [NAME EDIT].

Отобразится экран ввода названия и клавиатура.

Введите символы с помощью клавиатуры, используя кнопки курсора (или поворотный переключатель).

Выберите [OK] и нажмите кнопку <SET> (или на поворотный переключатель).

Название обновится.

В начало страницы