- Начало
- Съемка
- Установка временных данных
- Внешняя синхронизация временного кода

# Внешняя синхронизация временного кода

Генератор временного кода, встроенный в видеокамеру, может быть синхронизирован с внешним генератором. Кроме того, можно синхронизировать генератор временного кода внешнего устройства с генератором временного кода камеры.

## Пример подключений внешней синхронизации

Как показано на рисунке, подключите как опорный видеосигнал, так и опорный временной код.

Подробнее об опорном сигнале и блокировке генератора см. в разделе «Выбор внешнего опорного сигнала и настройка блокировки генератора».

#### Когда синхронизируется с внешним сигналом

Опорный видеосигнал

Разъем <GENLOCK IN>

Опорный временной код

Разъем <TC IN/OUT>

ПРИМЕЧАНИЕ

- Входные опорные сигналы Y формата HD и композитные видеосигналы можно использовать в качестве опорных видеосигналов.

- При включении системного режима 480i (576i) (SD), 1080i/P и 720P используйте входной композитный видеосигнал.

- Если при использовании системного режима 1080i/P и 720P будет выбран входной сигнал HD-Y, принудительная синхронизация будет применена к сигналу изображения, однако возможен сдвиг временного кода на один кадр.

- Если входной опорный сигнал принудительной синхронизации поврежден, запись в нормальном режиме не может выполняться, поэтому на экране видоискателя начнет мигать сообщение [TEMPORARY PAUSE IRREGULAR FRM SIG], а ролик будет разделен на части. При этом непрерывность временного кода не гарантируется. Запись возобновляется при возобновлении нормальной передачи сигнала. Однако запись не возобновляется в случае интервальной записи, записи по одному фрагменту и циклической записи.

#### Использование одной из двух подключенных видеокамер в качестве опорной

Опорная камера

Ведомая камера

Разъем <TC IN/OUT>

Разъем <TC IN/OUT>

Разъем <MON OUT>

Разъем <GENLOCK IN>

ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройте разъем <TC IN/OUT> на вывод или ввод сигнала в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC IN/OUT SEL].

- Для всех устройств необходимо установить значение [RECORDING] в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC OUTPUT REF], а также установить значение [COMPOSITE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GL PHASE].

- При установке [RECORDING] в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC OUTPUT REF] можно использовать обе видеокамеры для записи с одинаковым временным кодом на изображении.

- Выходной сигнал поднесущей композитного сигнала на разъеме <MON OUT> видеокамеры невозможно синхронизировать извне.

## Внешняя синхронизация временного кода

Для внешней синхронизации временного кода выполните следующие действия.

Выберите значение [TC IN] в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC IN/OUT SEL].

Нажмите кнопку <SETUP> для отображения экрана [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI.

Нажмите кнопку <COUNTER>, чтобы установить для дисплея счетчика значение [TC].

Нажмите кнопку <STOP>, чтобы установить для параметра [TC_MD] значение [F-RUN].

Подайте опорный временной кода и опорного видеосигнала с соотношением по фазе (который соответствует техническим характеристикам временного кода) на разъемы <TC IN/OUT> и <GENLOCK IN>.

Встроенный генератор временного кода будет синхронизирован с опорным временным кодом. По истечении приблизительно десяти секунд после блокировки состояние внешней блокировки будет сохранено, даже если передача опорного временного кода от внешнего устройства будет прекращена.

- При прекращении подачи опорного сигнала принудительной синхронизации запись не может выполняться в стандартном режиме. На экране видоискателя появится сообщение [TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG], и ролик будет разделен. При этом непрерывность временного кода не гарантируется. Запись возобновляется при возобновлении нормальной передачи сигнала. Однако в режиме циклической записи запись не возобновляется.

- Если выполняется внешнее блокирование, временной код мгновенно блокируется внешним временным кодом, в область отображения счетчика выводится значение, аналогичное внешнему временному коду, а дисплей [TCG[R]] отображается в черно-белой инверсии. Не начинайте режим записи в течение нескольких секунд, необходимых для стабилизации синхронизируемого генератора. Кроме того, синхронизируйте временной код с сигналом на разъеме <TC IN/OUT>.

- При использовании видеокамеры с параметром [ON], установленным в главном меню → [RECORDING SETUP] → [PRE REC], прерванные изображения или остановленные временные коды можно сохранить, если вместо режима записи для временного кода будет установлен режим бездействия непосредственно перед началом записи или вводом внешнего временного кода для его синхронизации через разъем <TC IN/OUT>.

- После выполнения синхронизации состояние синхронизации не будет отменено, даже если подача сигнала на разъемы <TC IN/OUT> и <GENLOCK IN> будет прекращена. Однако в следующих случаях состояние синхронизации будет изменено.

  - Если временной код установлен на экране [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI

  - Когда питание отключено

  - При переключении между [DF]/[NDF] в режиме [DF MODE]

  - Если для параметра [TC_MD] установлено значение [R-RUN] на экране [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI

  - При переключении между [REC FORMAT] и [CAMERA MODE]

## Установка пользовательской информации при внешней синхронизации временного кода

Чтобы синхронизировать пользовательскую информацию с входными значениями от внешнего источника, установите значение [EXT] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE]. Независимо от настройки режимов записи и бездействия, она будет синхронизирована со значениями пользовательской информации на разъеме <TC IN/OUT>.

## Отмена внешней синхронизации

После прекращения передачи внешнего временного кода установите для параметра в главном меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE] значение, отличное от [EXT].

## Меры предосторожности при переключении с питания от батареи на внешний источник питания постоянного тока, пока внешняя синхронизация активна

Подключите внешний источник питания постоянного тока к разъему <DC IN> перед отсоединением батареи для постоянного сохранения питания генератора временного кода. Если сначала отсоединить батарею, то сохранение внешней синхронизации временного кода не гарантируется.

## Внешняя синхронизация видеокамеры при активированной внешней синхронизации временного кода

Пока внешняя синхронизация активна, принудительная синхронизация активируется на видеокамере с помощью опорного видеосигнала, вводимого через разъем <GENLOCK IN>.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для внешней синхронизации нескольких устройств с видеокамерой, являющейся основным устройством, установите такие же настройки, как на видеокамере. Обратите внимание, что в системе, где используется сочетание чересстрочной и прогрессивной разверткой, могут иметь место перерывы в передаче видео и временных кодов.

- Если внешняя синхронизация проходит в режиме 24PN Native, убедитесь, что введен временной код без пропуска кадров. В режиме пропуска кадров внешняя синхронизация временного кода невозможна. При внешней синхронизации временного кода изображение может искажаться, что вызвано корректировкой в соответствии с фрагментами по 5 кадров, что не является неисправностью.

В начало страницы