- Начало
- Обзор
- Использование камеры в системе
- Устройства базовой конфигурации

# Устройства базовой конфигурации

Оборудование, необходимое для съемки с помощью камеры, такие как батареи и т.п.

Название компонента | Номер компонента | Комментарий
--- | --- | ---
Электронный видоискатель HD | AG-CVF10G/AG-CVF15G/AJ-HVF21KG | —
Остронаправленный электретный стереомикрофон (фантомная цепь +48V) | AJ-MC700P/AG-MC200G | «Использование переднего микрофона»
Объектив (байонет) | FUJINON/CANON | «Установка и настройка объектива»
Батарея | HYTRON140*1 DIONIC HC*1 Пластина для V-образного крепления батареи ENDURA E-10 | «Установка и настройка батареи»
Карта памяти SD*2 Карта памяти P2*2 Карта памяти microP2*2 | Обратитесь в службу поддержки на веб-сайте*2 | «Карта P2»

В стандартной конфигурации на корпусе видеокамеры имеется держатель батареи.

Для получения актуальной информации о картах P2 и картах памяти SD, которая отсутствует в Инструкции по эксплуатации, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:

http://pro-av.panasonic.net/

В начало страницы