- Начало
- Описание компонентов
- Раздел о функции звукозаписи (входного сигнала)

# Раздел о функции звукозаписи (входного сигнала)

1. Разъем <MIC IN> (Использование переднего микрофона)

   Используется для подсоединения микрофона (приобретается дополнительно).

   - Допускается также использование микрофона с внутренним источником питания. Для этого установите значение [ON] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [FRONT MIC POWER]. Если выбрано значение [ON] и микрофон не подключен, может возникать низкочастотный шум. Когда микрофон подключен, это не является признаком неисправности.

2. Функциональное колесо <F.AUDIO LEVEL> (Выбор функции колеса <F.AUDIO LEVEL>)

   Используется для регулировки уровня записи в аудиоканалах с 1 по 4.

   - Установка для метода регулировки уровня звука значения [MANU] на экране [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI позволяет регулировать уровень громкости голосового канала с помощью этого колеса.

   - Можно использовать пункты главного меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [FRONT VR CH1], [FRONT VR CH2], [FRONT VR CH3] и [FRONT VR CH4], чтобы настроить возможность выполнения этой операции с любого входного разъема.

3. <AUDIO IN CH1/3>, Разъем <AUDIO IN CH2/4> (Использование аудиоустройств)

   Используется для подсоединения оборудования для звукозаписи или микрофона.

4. Переключатель <LINE>/<MIC> (Использование аудиоустройств, Проверка внешнего микрофона)

   Используется для переключения входных аудиосигналов, подключенных к разъему <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>.

   <LINE>: выберите, если аудиооборудование подключено через линейный вход.

   <MIC>: выберите при подключении внешнего микрофона.

5. Переключатель входного питания микрофона (Проверка внешнего микрофона)

   Используется для переключения питания микрофонов, подключенных к разъемам <AUDIO IN CH1/3> и <AUDIO IN CH2/4>.

   <+48V>: к микрофону подается электропитание +48 V.

   <OFF>: электропитание к микрофону не подается.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Если установлен вход микрофона <+48V>, а микрофоны не подключены к разъемам <AUDIO IN CH1/3> и <AUDIO IN CH2/4>, может возникать низкочастотный шум. Когда микрофон подключен, это не является признаком неисправности.

6. Слот для ресивера беспроводного микрофона (При использовании приемника беспроводного микрофона)

   Используется для установки приемника беспроводного микрофона UniSlot (приобретается дополнительно).

В начало страницы