- Начало
- Операция SmartUI
- Список меню SmartUI
- Экран [SETUP]

# Экран [SETUP]

## [SET01:TC/UB]

Устанавливает временной код или пользовательскую информацию.

На экране [HOME] нажмите кнопку <COUNTER> и выберите пункт TC, чтобы отобразить экран настройки временного кода, а затем выберите пункт UB, чтобы отобразить экран настройки пользовательской информации.

#### Экран настройки временного кода:

- Чтобы настроить временной код, нажмите кнопку </REW> для изменения режима настройки временного кода.

- Значения настройки каждой цифры временного кода от [0] до [9] (десятичные).

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [TCG] Запускает и выходит из режима настройки временного кода. Применяется настройка временного кода, когда настройка выходит из режима. | Когда нажата кнопка </REW>, отображается [SET] в черно-белой инверсии и установлен режим настройки временного кода. Когда нажата кнопка </REW> снова, [SET] возвращается в обычное отображение, и присутствует режим настройки временного кода.
Кнопка <STOP> | [TC_MD] Выбирает режим настройки заранее для встроенного генератора временного кода. | [F-RUN] Использует данную функцию для непрерывного продвижения временного кода, независимо от действия записи карты P2. Устанавливает в данное положение, например, устанавливает временной код на текущее время или внешнюю блокировку временного кода. [R-RUN] Используйте данную функцию для продвижения временного кода только во время записи. Нормально записанный временной код будет непрерывно записываться. Ролик удален, или для частоты кадров установлено значение [24PN], и запись продолжается до ролика, отличного от [24PN]. Непрерывная запись может не удастся. Заводские настройки: [F-RUN]
Кнопка <FF/> | [−] Уменьшает значение настройки выбранной цифры во временном коде.
Кнопка <PLAY/PAUSE> | [+] Увеличивает значение настройки выбранной цифры во временном коде.
Кнопка <COUNTER> | [TC/UB] Переключает на экран настройки пользовательской информации.
Кнопка <RESET> | [RST] Сбрасывает все значения настройки временного кода до 0.
Кнопка <MONITOR SEL> | [→] Перемещает выбранную цифру во временном коде вправо. Когда выбранная цифра перемещается вправо, она перемещается обратно влево.

#### Экран настроек пользовательской информации:

- Чтобы установить пользовательскую информацию, нажмите кнопку </REW>, для изменения режима настройки пользовательской информации.

- Значения настройки каждой цифры пользовательской информации от [0] до [F] (шестнадцатеричные).

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [UBG] Запускает и выходит из режима настройки пользовательской информации. Применяется настройка пользовательской информации, когда настройка выходит из режима. | Когда нажата кнопка </REW>, отображается [SET] в черно-белой инверсии и установлен режим настройки пользовательской информации. Когда нажата кнопка </REW> снова, [SET] возвращается в обычное отображение, и присутствует режим настройки пользовательской информации.
Кнопка <STOP> | [TC_MD] Переключается в режим настройки заранее для встроенного генератора временного кода. Содержание настройки такое же как, когда выбрано [TCG].
Кнопка <FF/> | [−] Уменьшает значение настройки выбранной цифры в пользовательской информации.
Кнопка <PLAY/PAUSE> | [+] Увеличивает значение настройки выбранной цифры в пользовательской информации.
<COUNTER> | [TC/UB] Открывает экран настройки временного кода.
Кнопка <RESET> | [RST] Сбрасывает все значения настройки пользовательской информации до 0.
Кнопка <MONITOR SEL> | [→] Передвигается вправо от выбранной цифры в пользовательской информации. Когда выбранная цифра перемещается вправо, она перемещается обратно влево.

## [SET02:MON/HDMI FORMAT]

Устанавливает форматы и соотношение видеовыхода из разъемов <MON OUT> и <HDMI>.

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [MON] Устанавливает тип выхода формата сигнала из разъема <MON OUT>. С помощью данной настройки также переключается формат сигнала, предназначенного для вывода через разъем <HDMI>. | [AUTO] (HDMI: [1080i/720P]) Отображается только в режиме HD. Выводит сигнал SDI соответственно параметру главного меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ]. Сигнал 1080i или 720P также выводится через разъем <HDMI> в соответствии с настройкой параметра [LINE&FREQ]. Для [1080-23.98PsF] сигнал выводится в 1080/59,94i через разъемы <MON OUT> и <HDMI>. [480i] или [576i] (HDMI: [480P] или [576P]) Отображается только в режиме HD. Выводится сигнал SDI 480i или 576i. Сигнал 480P или 576P выводится из разъема <HDMI>. [SDI] (HDMI: [480P] или [576P]) Отображается только в режиме SD. Выводит сигнал SDI в формате 480i или 576i соответственно параметру главного меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ]. Сигнал 480P или 576P выводится из разъема <HDMI>. [VBS] (HDMI: [480P] или [576P]) Выводится композитный видеосигнал. Сигнал 480P или 576P выводится из разъема <HDMI>. Заводские настройки: [AUTO]
Кнопка <STOP> | [D.CON] Устанавливает вид выходного сигнала понижающего преобразования в режиме HD. Данный элемент не отображается в режиме SD. | [CROP] Режим обрезания по краям (Обрезает левый и правые края.) [L.BOX] Режим конверта (Добавляет черные полосы сверху и снизу изображения.) [SQU] Режим сжатия (Сжимает изображения по горизонтали.) Заводские настройки: [L.BOX]

## [SET03:MON/HDMI SETUP]

Устанавливает выходные параметры для разъемов <MON OUT> и <HDMI>.

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [OUT] Определяет, будет ли выводиться видео из разъема <MON OUT> и разъема <HDMI>. | [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
Данная настройка выключена, и сигналы всегда выводятся, когда подключен пульт дистанционного управления (AJ-RC10G), пульт расширенного управления (AG-EC4G) или панель дистанционного управления (AK-HRP200G).
Кнопка <STOP> | [CHR] Указывает наложены ли символы на вывод из разъемов <MON OUT>, <HDMI> и <REMOTE>. | [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
Данная настройка выключена, когда подключен пульт дистанционного управления (AJ-RC10G), пульт расширенного управления (AG-EC4G) или панель расширенного управления (AK-HRP200G), и будет применена настройка на пульте дистанционного управления или пульте расширенного управления.
Кнопка <FF/> | [ZBR] Указывает наложена ли зебра на входные сигналы из разъемов <MON OUT>, <HDMI> и <REMOTE>. Данная настройка не доступна, когда меню настройки на экране видоискателя открыто. | [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]

## [SET04:LCD]

Выполняет настройку параметров дисплея SmartUI.

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка <FF/> | [−] Уменьшает значение настройки выбранного элемента. Нажмите и удерживайте данную кнопку для непрерывного уменьшения значения настройки.
Кнопка <PLAY/PAUSE> | [+] Увеличивает значение настройки выбранного элемента. Нажмите и удерживайте данную кнопку для непрерывного увеличения значения настройки.
Кнопка <RESET> | [RST] Сброс значения настройки выбранного элемента до значения настройки по умолчанию.
Кнопка <MONITOR SEL> | [→] Перемещает выбор элемента вправо. Когда выбор элемента перемещается вправо, он перемещается обратно влево.
[BACK LIGHT] Устанавливает освещение SmartUI. | [1]…[5] Заводские настройки: [3]
[CONTRAST] Устанавливает контраст SmartUI. Экран SmartUI может быть скрыт в зависимости от значения настройки. В этом случае, нажмите <HOME> для возврата к экрану [HOME] и удерживайте нажатыми кнопки <LIGHT> и <RESET>. Значение настройки [CONTRAST] сброшено до настройки по умолчанию. | [0]…[63] Заводские настройки: [33]

В начало страницы