- Начало
- Съемка
- Выбор ввода звука и настройка уровней записи
- Выбор функции колеса <F.AUDIO LEVEL>

# Выбор функции колеса <F.AUDIO LEVEL>

Наблюдая за показаниями аудиометра на экране видоискателя, отрегулируйте уровень звука, так чтобы уровень входного сигнала не превышал допустимый уровень.

- Заранее выберите для аудиоканала, который требуется настроить, значение [FRONT VR CH4] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [FRONT VR CH1].

- Выполните регулировку с помощью колеса <F.AUDIO LEVEL>.

- Если установить колесо <F.AUDIO LEVEL> на уровень 10, то уровень звука будет записываться со значением, установленным на экране [AUD01:LEVEL] интерфейса SmartUI.

В начало страницы