- Начало
- Воспроизведение
- Операции с пиктограммами
- Свойства

# Свойства

Отображаются свойства ролика и состояние карты памяти P2.

При отображении свойств ролика можно редактировать и перезаписывать сохраненные метаданные ролика.

## Свойства ролика

Выберите [CLIP PROPERTY] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].

1. Информация о ролике

   Отображение индикаторов, добавленных в ролик, и количества добавленных текстовых примечаний.

   Метка отображается, если карта памяти P2, на которой необходимо сохранить ролик, защищена от записи.

2. Номер ролика

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Номер и индикатор невозможности воспроизведения роликов, которые невозможно воспроизвести, отображаются красным цветом.

3. Пиктограмма

4. Информация о ролике

   Отображается подробная информация о ролике.

   [CLIP NAME] | Отображаются имена роликов.
   [START TC] | Отображается значение временного кода в начале записи.
   [START UB] | Отображается значение пользовательской информации в начале записи.
   [DATE] | Отображается дата записи.
   [TIME] | Отображается время начала записи.
   [DURATION] | Отображается длительность ролика.
   [V_FORMAT] | Отображается формат записи ролика.
   [FRAME RATE] | Отображается частота кадров воспроизведения.
   [REC RATE] | Отображается частота кадров записи.

5. Метаданные ролика

   Отображаются свойства роликов (метаданные ролика).

   Подробную информацию см. в разделе «Настройка метаданных ролика».

## Изменение метаданных записанного ролика

Рис. 1

Рис. 2

Отобразите окно значений метаданных ролика, предназначенных для изменения, на экране свойств ролика.

Используйте кнопки курсора, чтобы навести курсор на элемент, который следует изменить. (Рис. 1)

Элементы метаданных, обозначенные в фоне серыми кнопками, можно изменить.

Нажмите кнопку <SET>.

Информацию об использовании клавиатуры см. в разделе «Проверка и модификация загружаемых метаданных».

- Окно ввода (экранная клавиатура) отображается для изменения метаданных. (Рис. 2)

- Для изменения метаданных введите символы, используя клавиатуру.

Выберите [OK] на клавиатуре.

Измененные метаданные записываются в ролике и экран возвращается к окну отображения значений метаданных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы удалить каждый пункт в [LOCATION] (данные о местоположении съемки) [SHOOT], элемент не может быть удален отдельно. Если удалить элемент [ALTITUDE], также будут удалены [LONGITUDE] и [LATITUDE].

- Метаданные роликов с (индикатор нецелого ролика) нельзя исправить. Исправление метаданных роликов, записанных на нескольких картах P2, следует выполнить после вставки всех карт P2.

- Любое [MEMO] со 101 или более символом не может быть изменено.

## Отображение состояния карты памяти P2

#### Настройки состояния дисплея карты P2

В качестве состояния карты памяти P2 можно установить отображение объема свободного или использованного пространства на карте памяти P2.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

В видоискателе отображается экран миниатюр.

Выберите пункт [REMAIN] (свободное пространство) или [USED] (использованное пространство) в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [REMAIN SETUP]. (Рис. 1)

#### Элементы отображения состояния карты памяти P2

[REMAIN] | Отображает оставшийся объем памяти на карте P2 в виде состояния карты P2. (Значения по умолчанию)
[USED] | Отображает использованный объем памяти на карте P2 в виде состояния карты P2.

### Содержание настроек состояния карты P2

Выберите [CARD STATUS] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].

#### Если выбран параметр [REMAIN]

#### Если выбран параметр [USED]

Рис. 1

1. Метка защиты от записи

   Метка отображается, если карта памяти P2 защищена от записи.

2. Статус карты P2 (оставшийся объем памяти)

   Оставшийся объем памяти карты P2 отображается в виде гистограммы и в процентах. Индикатор гистограммы двигается влево по мере уменьшения объема памяти.

   В зависимости от состояния карты памяти на экране могут также отображаться следующие значки.

   [FORMAT ERROR!] | Установлена неотформатированная карта памяти P2.
   [NOT SUPPORTED!] | Установлена неподдерживаемая карта памяти.
   [NO CARD] | Карта P2 не установлена.
   [AUTH NG CARD] | Карта памяти является картой памяти microP2, которая не может подтвердить пароль CPS.

   Используйте кнопки курсора, чтобы навести курсор на карту P2 для доступа к данным, и нажмите кнопку <SET>, чтобы просмотреть подробную информацию о карте P2. Можно просмотреть специальную информацию о карте, например ее серийный номер. (Рис. 1)

   Если достигнуто максимальное число роликов, сохраненных на карте памяти P2, сообщение [OVER MAX NUMBER CLIPS] отобразится в окне подробной информации карты памяти P2, что обозначает достижение предельно допустимого числа сохраненных роликов.

3. Предупреждающий значок карты памяти

   Когда карта памяти P2 находится в одном из следующих состояний, отображается значок .

   [RUN DOWN CARD] | Превышено максимальное количество операций перезаписи на карте памяти P2.
   [DIR ENTRY NG] | Структура каталогов на карте P2 не поддерживается.

   Информацию о предупреждении можно найти в разделе с подробной информацией о карте памяти P2 «Статус карты P2 (оставшийся объем памяти)».

4. Общий объем свободного пространства на картах памяти в слотах (или объем использованного пространства)

   Этот параметр позволяет просмотреть общий объем свободного (или использованного) пространства на картах памяти в двух слотах.

   Свободный объем на защищенной от записи карте памяти P2 не учитывается при определении общего свободного пространства.

5. Свободный (или использованный) объем/общий объем карты памяти P2

   Этот параметр позволяет просмотреть свободный (или использованный) объем/общий объем карты памяти P2. Поскольку данные обновляются только каждую минуту, свободный (или использованный) объем каждой карты памяти P2 может не соответствовать общему объему памяти.

## Установка пароля CPS

Чтобы установить пароль CPS, загрузите его с карты памяти SD или введите его с помощью меню видеокамеры.

На видеокамере можно установить только один пароль CPS. При повторной загрузке пароля CPS сохраненный ранее пароль будет удален.

### Загрузка пароля CPS с карты памяти SD

Загрузите и установите на компьютере новейшую версию программного обеспечения P2 Viewer Plus.

С помощью P2 Viewer Plus сгенерируйте пароль CPS и сохраните его на карте памяти SD.

Загрузите файл пароля CPS.

Включите видеокамеру и установите карту памяти SD в слот для карт памяти SD.

Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [LOAD] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Отобразится список файлов паролей.

Выберите нужный файл и нажмите кнопку <SET>.

- После успешной загрузки пароля CPS на экране отобразится сообщение [LOADING PASSWORD COMPLETED!].

- Если загрузка пароля CPS не выполнена, на экране отобразится предупреждение. Для получения информации о предупреждениях см. раздел «Система предупреждений».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Файл пароля CPS, сохраненный на карте памяти SD, зашифрован. Если он больше не используется, отформатируйте карту памяти SD во избежание риска нарушения безопасности.

### Установка пароля CPS с помощью меню видеокамеры

Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [SET] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Отобразится клавиатура, с помощью которой необходимо ввести пароль CPS.

Введите пароль CPS с помощью клавиатуры.

Введите пароль в поле [PASSWORD] и [RETRY PASSWORD] для подтверждения пароля, нажмите [OK], чтобы установить пароль CPS.

- После успешного ввода пароля CPS на экране отобразится сообщение [SETTING PASSWORD COMPLETED!].

- Если ввод пароля CPS выполнен неверно, на экране отобразится предупреждение. Для получения информации о предупреждениях см. раздел «Во время работы режима пиктограмм и меню».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно ввести не более 16 символов.

- Введенный пароль не может быть отображен на устройстве. Не забывайте пароль.

## Удаление пароля CPS

Если функция CPS больше не используется, удалите пароль CPS.

Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [DELETE] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY] → [CPS PASSWORD].

Отобразится сообщение [DELETING PASSWORD COMPLETED!], и пароль CPS будет удален.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После удаления пароля CPS автоматическое распознавание зашифрованной карты памяти microP2 и функция шифрования будут отключены.

## Идентификация CPS вручную

Идентификация зашифрованной карты памяти microP2 выполняется в видеокамере автоматически, использование карты памяти возможно только после успешной идентификации.

Идентификация не выполняется, если пароль CPS, заданный для устройства, и пароль CPS, заданный для карты памяти microP2, отличаются. Для временного использования карты памяти microP2, идентификация которой не выполнена, вручную введите пароль CPS, заданный для карты памяти microP2, согласно следующим процедурам. Если код совпадает, карту можно использовать.

Убедитесь в том, что идентификация не выполнена.

Откройте экран пиктограмм и выберите пункт [CARD STATUS] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].

Номер слота карты памяти, идентификация которой не выполнена, в правой верхней части экрана загорится красным, а в строке индикации свободного пространства отобразится [AUTH NG CARD]. Нажимайте кнопки курсора (/), чтобы выбрать карту.

Выполните идентификацию вручную.

Откройте экран состояний карт памяти, выберите пункт [AUTHENTICATE] в главном меню → [CLIP].

Отобразится клавиатура, с помощью которой необходимо ввести пароль CPS.

Введите пароль, установленный для карты памяти microP2, и выберите [OK].

- После успешного ввода пароля CPS на экране отобразится сообщение [AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!].

- Если пароль CPS введен неверно, на экране отобразится предупреждение (Во время работы режима пиктограмм и меню).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Будет выполнена временная идентификация с помощью ручного ввода пароля. Если целевая карта памяти microP2 будет извлечена или будет выключено питание, пароль CPS, установленный вручную, будет отключен.

- Для получения информации о случаях, когда можно использовать ручную идентификацию, перейдите на приведенный ниже веб-узел.

  http://pro-av.panasonic.net/

- Зашифрованная карта памяти microP2, установленная в слот для карт памяти SD компьютера, не будет распознана.

- Если распознавание карты памяти не может быть выполнено, выполните идентификацию карты памяти вручную, указав верный пароль, или отформатируйте карту памяти и используйте ее в качестве носителя данных или извлеките ее из видеокамеры. Не выполняйте с установленной нераспознанной картой памяти никакие другие действия, кроме ввода пароля вручную и форматирования.

## Отображение состояния карт памяти SD

Отображение состояния включает подтверждение состояния формата карты памяти SD, доступного места в памяти и т. д.

Выберите [SD CARD] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY]. Эту информацию можно вывести на экран, перейдя в главное меню → [CARD FUNCTIONS] → [SD CARD PROPERTY].

[SD STANDARD] | Указывает, отформатирована ли карта памяти SD в соответствии со стандартом SD/SDHC/SDXC. [SUPPORTED]: соответствует стандартам SD/SDHC/SDXC [NOT SUPPORTED]: не соответствует стандартам SD/SDHC/SDXC
[USED] | Использованный объем (в байтах)
[BLANK] | Свободное место (в байтах)
[TOTAL] | Общий объем (в байтах)
[PROXY REM] | Свободный объем для записи прокси-данных
[NUMBER OF CLIPS] | Количество роликов на карте памяти SD, когда они скопированы на карту памяти SD
[PROTECT] | Состояние защиты от записи

В начало страницы