- Начало
- Подготовка
- Источник питания
- Использование внешнего источника питания постоянного тока

# Использование внешнего источника питания постоянного тока

Кабель питания постоянного тока

Внешний источник питания постоянного тока

Разъем <DC IN>

Подсоедините внешний источник питания постоянного тока к разъему <DC IN> видеокамеры.

Включите переключатель <POWER> внешнего источника питания постоянного тока (если на внешнем источнике питания постоянного тока имеется переключатель <POWER>).

Установите переключатель <POWER> на видеокамере в положение <ON>.

#### Внешний источник питания постоянного тока Подсоедините после того, как убедитесь, что исходящее напряжение внешнего источника питания постоянного тока совместимо с номинальным напряжением видеокамеры. Выберите исходящую силу тока для внешнего источника питания постоянного тока с запасом выше общей силы тока подсоединенных устройств. Общая сила тока подсоединенных устройств может быть вычислена по следующей формуле. Общая потребляемая мощность ÷ напряжение Во время включения видеокамеры генерируется скачек пускового тока. Недостаточная мощность в момент включения может привести к поломке. Рекомендуется использовать внешний источник питания постоянного тока, который может обеспечить двойную величину потребляемой мощности видеокамеры и подключенных устройств, которые включаются блокировочным устройством при включении электропитания видеокамеры (например, объективов, приемников беспроводного микрофона). Для кабеля питания постоянного тока используйте двужильный экранированный шнур AWG18 (номинального сечения 0,824 mm2 или толще).

Удостоверьтесь, что внешний разъем внешнего источника питания постоянного тока и разъем <DC IN> видеокамеры подключены в правильной ориентации и полярности. Если источник питания +12 V подсоединен к разъему GND неверно, это может вызвать возгорание или поломку.

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
Panasonic Номер компонента: K1AA104H0038 Номер компонента (изготовителя): HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose Electric Co.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если подсоединены одновременно батарея и внешний источник питания постоянного тока, то внешний источник питания постоянного тока имеет приоритет. Батарея может быть снята во время питания от внешнего источника питания постоянного тока.

- При использовании внешнего источника питания постоянного тока установите переключатель <POWER> на видеокамере в положение <ON> после включения переключателя <POWER> на внешнем источнике питания постоянного тока. Если операции производить в обратном порядке, то видеокамера может быть повреждена из-за того, что внешний источник питания постоянного тока нарастает слишком медленно.

- Если питание поставляется от разъема <DC IN>, схема освещения работать не будет. Схему освещения можно использовать, только когда питание поставляется от пластины батареи Anton/Bauer.

- При подключении батареи к разъему <DC IN> выберите тип батареи в главном меню → [BATTERY SETUP] → [EXT DC IN SELECT]. В этом случае отображение оставшегося уровня в % невозможно даже для батарей с функцией индикатора уровня батареи.

В начало страницы