- Начало
- Съемка
- Мультиформаты
- Выбор вывода видеосигнала

# Выбор вывода видеосигнала

Способ вывода видеосигнала можно выбирать.

Выходной видеосигнал может быть выбран, например в меню настройки и SmartUI.

Элемент меню настройки | Описание параметров
--- | ---
[MON] (Экран [SET02:MON/HDMI FORMAT] интерфейса SmartUI) | Выбор типа сигнала, используемого для вывода через разъемы <MON OUT> и <HDMI>.
[SETUP] (главное меню → [SYSTEM MODE]) | Выбор уровня настройки сигнала (композитного), выводимого через разъем <MON OUT>. [0%]: 0% как для выводимого сигнала, так и для записи [7.5%A]: 7,5% только для выводимого сигнала (0% для записи) Параметр [SETUP] также доступен во время воспроизведения.
[D.CON] (Экран [SET02:MON/HDMI FORMAT] интерфейса SmartUI) | Выбор типа экрана для вывода сигнала с понижающим преобразованием (композитного и выходного SD SDI) в режиме HD (1080i, 720P).

## Выбирает видеовыход от каждого разъема

[LINE&FREQ] | Параметры вывода на монитор (Экран [SET02:MON/HDMI FORMAT] интерфейса SmartUI)* | Видеовыход
--- | --- | ---
[MON] | [HDMI] | Разъем <SDI OUT/IN (OP)> | Разъем <MON OUT> | Разъем <HDMI>
[1080-59.94i/P] [1080-59.94i] | [AUTO] | [1080i/720P] | 1080/59,94i | 1080/59,94i (HD SDI) | 1080/59,94i
[480i] | [480P] | 480/59,94i (SD SDI) | 480/59,94P
[VBS] | [480P] | 480/59,94i (VBS) | 480/59,94P
[1080-23.98PsF] | [AUTO] | [1080i/720P] | 1080/23,98PsF | 1080/59,94i (HD SDI) | 1080/59,94i
[480i] | [480P] | 480/59,94i (SD SDI) | 480/59,94P
[VBS] | [480P] | 480/59,94i (VBS) | 480/59,94P
[720-59.94P] | [AUTO] | [1080i/720P] | 720/59,94P | 720/59,94P (HD SDI) | 720/59,94P
[480i] | [480P] | 480/59,94i (SD SDI) | 480/59,94P
[VBS] | [480P] | 480/59,94i (VBS) | 480/59,94P
[480-59.94i] | [SDI] | [480P] | 480/59,94i | 480/59,94i (SD SDI) | 480/59,94P
[VBS] | [480P] | 480/59,94i (VBS) | 480/59,94P
[1080-50i/P] [1080-50i] | [AUTO] | [1080i/720P] | 1080/50i | 1080/50i (HD SDI) | 1080/50i
[576i] | [576P] | 576/50i (SD SDI) | 576/50P
[VBS] | [576P] | 576/50i (VBS) | 576/50P
[720-50P] | [AUTO] | [1080i/720P] | 720/50P | 720/50P (HD SDI) | 720/50P
[576i] | [576P] | 576/50i (SD SDI) | 576/50P
[VBS] | [576P] | 576/50i (VBS) | 576/50P
[576-50i] | [SDI] | [576P] | 576/50i | 576/50i (SD SDI) | 576/50P
[VBS] | [576P] | 576/50i (VBS) | 576/50P

[MON] и [HDMI] блокируют друг друга.

В начало страницы