- Начало
- Съемка
- Функция потоковой передачи
- Список системных режимов и поддерживаемых выходов потоковой передачи

# Список системных режимов и поддерживаемых выходов потоковой передачи

Ниже показаны связи между системными режимами и функциями потоковой передачи видеокамеры. Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [480-59.94i] или [576-50i], функция потоковой передачи отключена.

- «✓»: поддерживается; «—»: не поддерживается

[SYSTEM MODE] | [STREAMING MODE]
--- | ---
[LINE&FREQ] | [REC FORMAT] | Потоковая передача HD [AVC-G6], [AVC-G (QoS)] | Потоковая передача SD [HQ], [LOW], [SHQ (QoS)]
[1080-59.94i] | [AVC-I100/60i] | ✓ | ✓
[AVC-I50/60i] | — | ✓
[AVC-G50/60i] | ✓ | ✓
[AVC-G25/60i] | ✓ | ✓
[1080-50i] | [AVC-I100/50i] | ✓ | ✓
[AVC-I50/50i] | — | ✓
[AVC-G50/50i] | ✓ | ✓
[AVC-G25/50i] | ✓ | ✓
[720-59.94P] | [AVC-I100/60P] | ✓ | ✓*
[AVC-I50/60P] | — | ✓*
[AVC-G50/60P] | ✓ | ✓*
[AVC-G25/60P] | ✓ | ✓*
[720-50P] | [AVC-I100/50P] | ✓ | ✓*
[AVC-I50/50P] | — | ✓*
[AVC-G50/50P] | ✓ | ✓*
[AVC-G25/50P] | ✓ | ✓*

[LOW] нельзя выбрать.

В начало страницы