- Начало
- Описание компонентов
- Раздел, посвященный компонентам, используемым при съемке и записи/воспроизведении
- Съемка и запись (видеокамера)

# Съемка и запись (видеокамера)

1. Функциональное колесо <ND FILTER> (Настройка баланса белого/черного для выполнения записи)

   Выберите фильтр в зависимости от яркости объекта.

   <1><CLEAR>: фильтр ND не используется.

   <2><1/4ND>: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/4.

   <3><1/16ND>: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/16.

   <4><1/64ND>: количество света, попадающего на матрицу MOS, сокращается до 1/64.

2. Переключатель <SHUTTER> (Настройка электронного затвора)

   Это переключатель электронного затвора.

   <OFF>: выключение электронного затвора.

   <ON>: включение электронного затвора.

   <SEL>: изменение скорости электронного затвора.

   Этот переключатель работает как переключатель с возвратной пружиной. При каждом повороте в направлении <SEL> скорость затвора изменяется.

3. Переключатель <AUTO W/B BAL> (Настройка баланса белого)

   <AWB>: автоматическая регулировка баланса белого. При управлении этим переключателем с помощью расположенного сбоку переключателя <WHITE BAL>, установленного в положение <A> или <B>, настройка баланса белого занимает несколько секунд, а полученное в результате настройки значение сохраняется в памяти. Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <PRST>, можно изменить заданную цветовую температуру и указанное пользователем значение, если повернуть переключатель <AUTO W/B BAL> в направлении положения <AWB> и повернуть его еще раз в направлении положения <AWB>, во время того, как отображается цветовая температура.

   <ABB>: автоматическая регулировка баланса черного.

4. USER (кнопка <USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) (Назначение функций кнопкам USER)

   Используется для назначения выбранных пользователем функций каждой кнопке. При нажатии каждой кнопки выполняется назначенная ей функция.

5. Переключатель <DISP/MODE CHK> (Проверка и отображение состояния съемки)

   Выключатель с возвратной пружиной для проверки условий съемки и т. п.

   - Передвиньте его в сторону <OFF>, чтобы очистить все дисплеи, кроме дисплеев рабочего состояния видоискателя и индикации кадров, таких как дисплей области, счетчика, метки и зоны гарантированного отображения.

   - Передвиньте его в сторону <CHK>, чтобы в видоискателе отображались такие данные, как состояние настройки всех функций съемки, список функций, назначенных кнопке USER, и т.д., в режиме ожидания или во время съемки. Передвиньте переключатель в сторону <CHK> еще раз, когда отображается информация, чтобы открыть на дисплее следующую информационную страницу. Информационный дисплей проверки режима исчезает примерно через три секунды.

6. Переключатель <GAIN> (Настройка баланса белого)

   Используется для настройки усиления видеоусилителя в соответствии с яркостью объекта съемки.

   - Параметры усиления для функций <L>/<M>/<H> можно изменить с помощью пунктов главного меню → [SW MODE] → [LOW GAIN], [MID GAIN] и [HIGH GAIN].

   - Заводские настройки: L=0 dB, M=6 dB и H=12 dB.

7. Позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE>

   Позволяет выбрать выходные видеосигналы, передаваемые видеокамерой в память, видоискатель и на видеомонитор.

   <CAM>/<ON>: записанное видеокамерой изображение выводится с включенной функцией автоматического перегиба. Вместо функции автоматического перегиба можно использовать функцию расширения динамического диапазона (DRS).

   <CAM>/<OFF>: записанное видеокамерой изображение выводится с выключенной функцией автоматического перегиба. Точка перегиба фиксируется на уровне, установленном в операционном меню.

   <BARS>/<OFF>: выводится сигнал в виде цветных полос. Функция автоматического перегиба не включена.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Функция автоматического перегиба

     При настройке уровней для съемки людей или пейзажей и т.д. на сильно освещенном фоне фон становится полностью выбеленным, а здания и другие объекты на фоне получаются размытыми. В подобных ситуациях используйте функцию автоматического перегиба для четкого воспроизведения фона.

     Функция автоматического перегиба полезна при съемке описанных ниже сцен.

     - Объектом съемки является человек, находящийся в тени при ясном небе.

     - При съемке людей в транспортном средстве или здании, а также одновременно фона, видимого через окно.

     - Объектом является высококонтрастная сцена.

8. Переключатель <WHITE BAL> (Настройка баланса белого, Настройка баланса черного)

   Используется для выбора способа настройки баланса белого.

   <PRST>: установите выключатель в это положение, если на настройку баланса белого нет времени, или если настройка баланса белого невозможна по другим причинам.

   - Заводская настройка – 3200 K.

   - Цветовая температура может быть изменена последовательно на 3200 K, 5600 K и заданную пользователем переменную величину в главном меню → [SW MODE] → [W.BAL PRESET] или нажатием переключателя <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> и повторным нажатием переключателя <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> во время отображения цветовой температуры. Переменное значение устанавливается с помощью поворотного переключателя. (Если нет времени для выполнения настройки баланса белого)

   <A>/<B>: нажмите переключатель <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> для выполнения автоматической регулировки баланса белого и сохранения настроенных значений в <A> или <B>.

   - Выберите [Bch] в главном меню → [SW MODE] → [ATW], чтобы назначить функцию автоматического слежения за балансом белого (ATW) кнопке <B>. (Настройка функции автоматического слежения за балансом белого (ATW))

9. Индекс фокальной плоскости <>

   Используется для обозначения фокальной плоскости матрицы MOS.

   Служит ориентиром для точного измерения фокусного расстояния от объекта.

В начало страницы