- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевое подключение
- Доступные функции

# Доступные функции

При подключении видеокамеры к сети доступны следующие функции.

- Проверка состояния камеры

- Проверка изображений пиктограмм

- Воспроизведение прокси

- Загрузка информации об управлении роликом/прокси-файлом

- Отображение/редактирование метаданных

- Добавление/удаление метаданных (метка фрагмента/текстовое примечание)

- Дистанционное управление видеокамерой (операции управления записью и временного кода/пользовательской информации)

- Отправка/получение роликов с камеры/на камеру (передача роликов через функцию клиента FTP)

- Дистанционное IP-управление видеокамерой с помощью панели дистанционного управления (AK-HRP200G) (только проводная сеть LAN)

- Подключение приложения P2 ROP

- Функция передачи роликов с помощью FTP

- Функция потоковой передачи

В начало страницы