- Начало
- Съемка
- Запись с использованием двух кодеков
- Запись на карту памяти SD

# Запись на карту памяти SD

Для записи прокси-данных используйте карты памяти SD, SDHC или SDXC с меткой скорости class2 или выше.

Если запись прокси-данных производится в формате [SHQ 2CH MOV] или [AVC-G6 2CH MOV], используйте карту с меткой скорости class4 или выше.

Актуальную информацию, которая отсутствует в Инструкции по эксплуатации, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте.

http://pro-av.panasonic.net/

Для записи прокси-данных на карту памяти SD всегда форматируйте карту на видеокамере.

## Проверка карты памяти SD

Установите карту памяти SD в видеокамеру.

Выберите главное меню → [CARD FUNCTIONS] → [SD CARD PROPERTY].

- Состояние формата отображается в [SD STANDARD].

  Если отображается [NOT SUPPORTED], следует отформатировать карту на видеокамере.

- В пункте [PROXY REM] контролируется оставшееся время записи прокси-данных.

  Отображение оставшегося места на карте памяти SD, указанного в виде оставшегося времени записи прокси-данных на карту памяти ([PROXY REM]) может отличаться от фактически оставшегося свободного места. Если повторяется запись коротких роликов, то доступное время записи может быть значительно меньше по сравнению с указанным оставшимся временем (свободным местом). Если оставшегося свободного места достаточно для записи в течение более 999 min, то отображается [999min].

  Если прокси-данные не записываются на карту памяти SD, то оставшееся время записи не отображается.

- В пункте [NUMBER OF CLIPS] проверьте количество роликов, записанных на карту памяти SD.

  Если количество роликов достигло 1000 и более, то новые прокси-данные не будут записываться на карту памяти SD, даже если на ней есть свободное место.

- Метки фрагмента и текстовые примечания к роликам на карте памяти SD добавить невозможно.

- При удалении роликов, записанных на карту P2, на экране миниатюр прокси-данные, записанные на карте памяти SD, не удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время выполнения записи на карту памяти SD оставшееся свободное место можно также контролировать в видоискателе с помощью функции проверки режима.

- Если прокси-данные не могут быть записаны на карту памяти SD, даже если в главном меню выбран параметр → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] → [PROXY REC(P2&SD)], отобразится [SD WR ERR]. В этом случае проверьте карту памяти SD. Дополнительные сведения см. в разделе «Сообщения об ошибках, касающиеся записи прокси-данных».

- Данные, удаленные в процессе форматирования, не восстанавливаются. Перед форматированием обязательно проверяйте данные, чтобы не удалить нужный материал.

## Форматирование карт памяти SD

Установите карту памяти SD в видеокамеру.

Выберите [YES] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [FORMAT SD CARD].

Таким образом выполняется форматирование карты памяти SD.

## Время записи прокси-данных (прибл.)

Режим записи | Общая скорость записи | Время записи (в расчете на 1 GB)
--- | --- | ---
[AVC-G6 2CH MOV] | Прибл. 6 Mbps | Прибл. 13 мин.
[SHQ 2CH MOV] | Прибл. 5060 kbps | Прибл. 25 мин.
[HQ 2CH MOV] | Прибл. 1650 kbps | Прибл. 78 мин.
[LOW 2CH MOV] | Прибл. 950 kbps | Прибл. 135 мин.

(В таблице приведены ориентировочные справочные значения для непрерывной записи с устройств Panasonic. Время записи может отличатся от указанного; этот показатель зависит от снимаемого материала или количества роликов.)

В начало страницы