- Начало
- Сетевое подключение
- Настройки сети
- Настройка проводного подключения LAN

# Настройка проводного подключения LAN

Далее описана настройка проводного подключения к компьютеру через проводную сеть LAN.

Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY].

[DHCP] и [DHCP SERVER] являются взаимоисключающими.

[MAC ADDRESS]:MAC-адрес проводной сети LAN (нельзя изменить)

[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: не использовать автоматический сбор (Заводские настройки: [ENABLE])

[IP ADDRESS]:IP-адрес (Заводские настройки: [192.168.0.1])

[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])

[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])

[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0])

[DHCP SERVER]: настройка использования функции DHCP SERVER ([ENABLE]: использовать функцию DHCP SERVER/[DISABLE]: не использовать функцию DHCP SERVER) (Заводские настройки: [DISABLE])

Выберите [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Задайте настройки проводного подключения LAN к компьютеру.

(Для Windows)

Войдите в [Свойства] в [Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)] и задайте настройки. Более подробную информацию об открытии экрана см. в [Пуск] → [Справка и поддержка].

- Если для [DHCP SERVER] задано [ENABLE] на видеокамере

  Выберите [Получить IP-адрес автоматически] и [Получить адрес DNS-сервера автоматически] на вкладке [Общие]. Выберите [Автоматический частный IP-адрес] на вкладке [Альтернативная конфигурация].

- Если для [DHCP SERVER] задано [DISABLE] на видеокамере

  На вкладке [Общие] выберите [Использовать следующий IP-адрес] и введите параметры ниже.

  - [IP-адрес]

  - [Маска подсети]

  - [Основной шлюз]/[Предпочитаемый DNS-сервер]/[Альтернативный DNS-сервер]: данный параметр вводить необязательно.

(Для Mac OS)

- Если для [DHCP SERVER] задано [ENABLE] на видеокамере

  [Конфигурировать IPv4]: выберите [Используя DHCP с зад. адресом].

  [Конфигурировать IPv6]: выберите [Автоматически].

- Если для [DHCP SERVER] задано [DISABLE] на видеокамере

  [Конфигурировать IPv4]: выберите [Вручную] и введите следующие параметры.

  - [IP-адрес]

  - [Маска подсети]

  - Ввод [Маршрутизатор] не является обязательным. Можно оставить пустым.

  [Конфигурировать IPv6]: выберите [Автоматически].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.

- Задайте верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.

  Если при закрытии экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], свяжитесь с администратором сети.

- Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, задайте для них значение [0.0.0.0].

- В зависимости от сетевого окружения возможно неверное функционирование DHCP и DNS.

В начало страницы