- Начало
- Съемка
- Установка временных данных
- Как вводить пользовательскую информацию

# Как вводить пользовательскую информацию

С помощью настройки пользовательской информации может быть записана информация о заметках (дата, время) длиной до восьми знаков (шестнадцатеричный).

1. Кнопка <HOLD>

2. Кнопка <COUNTER>

3. Кнопка <SETUP>

4. Кнопка <HOME>

Нажмите кнопку <SETUP> для отображения экрана [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI.

Нажмите кнопку <COUNTER>, чтобы установить для дисплея счетчика значение [UB].

Нажмите кнопку </REW>, чтобы установить для параметра [UBG] значение [SET].

Установите пользовательскую информацию.

- Нажмите верхнюю или нижнюю кнопку, соответствующую отображению следующих экранов.

  - [→]: настраиваемая цифра переместится вправо.

  - [+]: настраиваемая цифра переместится влево.

  - [−]: значение настраиваемой цифры увеличится на единицу.

  - [RST]: значение настраиваемой цифры уменьшится на единицу.

Нажмите кнопку </REW>, введите значения пользовательской информации и выйдите из экрана настройки пользовательской информации.

Выберите [USER] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE].

ПРИМЕЧАНИЕ

- При выходе из экрана настройки пользовательской информации без нажатия кнопки </REW> установленные значения будут отменены.

## Сохранение пользовательской информации в памяти

Настройки пользовательской информации автоматически сохраняются в памяти и остаются даже после выключения питания.

## Данные о частоте кадров, сохраненные в пользовательской информации

Сохранение значений частоты кадров в качестве информации об изображении, сохраненном в соответствии со значением частоты кадров, установленным в главном меню → [SYSTEM MODE] для пользовательской информации, позволяет использовать редактор (программное обеспечение для редактирования на ПК).

Информация всегда сохраняется в VITC UB.

Кроме того, можно выбрать параметр [FRAME RATE] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE], чтобы эта информация также сохранялась как пользовательская информация (LTC UB). При воспроизведении роликов, записанных в собственном формате, данные о частоте кадров, аналогичные данным, получаемым при считывании записанной пользовательской информации, также выводятся в качестве сигналов выхода HD SDI или пользовательской информации TC, выведенной из разъема <TC IN/OUT>.

### Данные о частоте кадров

Значения частоты кадров, преобразованные изображения и временные коды/пользовательская информация имеют следующие взаимосвязи.

Информация об управлении данными

Фиксированные значения

Данные для проверки правильности шести правых знаков

Метки обновленного кадра и метки допустимого кадра

Метка REC

Номер последовательности

24P: 0 - 4

В других случаях: фиксируется значение F

Режим съемки изображений

Пример)

(во время фотосъемки)

(VFR 30PN или over 60P)

(VFR over 60P)

(VFR 24PN во время фотосъемки)

(VFR 25PN или over 50P)

В начало страницы