- Начало
- Экран
- Отображение состояния экрана
- Отображение экрана

# Отображение экрана

1. Отображение временного кода

   При каждом нажатии кнопки <COUNTER> отображается следующая информация (или ничего не отображается).

   - Счетчик: Значение счетчика

   - [CLIP]: Значение счетчика роликов (только в режиме записи)

     Значение счетчика роликов для каждой записи

     Отображается, когда задан параметр [CLIP] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [REC COUNTER].

   - [TCG]: значение временного кода

     При работе в режиме пропуска кадров метка «:» (двоеточие) между секундой и кадром изменяется на «.» (точка).

     При воспроизведении отображается [TCR].

   - [UBG]: значение пользовательской информации

     При воспроизведении отображается [UBR].

   - [VUBG]: значение пользовательской информации VITC

     При воспроизведении отображается [VUBR].

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Состояние отображения значения счетчика сохраняется даже при выключении питания.

   - Если [TCG] и [UBG] синхронизированы с входным сигналом с разъема <TC IN/OUT>, [TCG] и [UBG] указываются белыми символами с контурами.

   - Временной код во время воспроизведения отображается преобразованным в 30 кадров с помощью 24PN.

2. Отображение частоты кадров

   Отображает частоту кадров при записи и воспроизведении.

3. Отображение информации запись-заместителя

   Отображает информацию прокси-записи.

   - [PROXY P2]/[PROXY P2&SD]: отображается при запуске прокси-записи.

   - [PROXY ERR]: отображается при наличии ошибки в прокси-записи.

4. Отображение состояния карт памяти SD

   - [WP]: защищено от записи

   - [END]: нет свободного места

   - [WR ERR]: ошибка записи

   - [SD min]: оставшееся свободное место отображается при записи прокси на карту памяти SD. (Отображается только в обычном режиме проверки). Мигает, если оставшегося заряда хватит на одну минуту или меньше. [−−min] отображается при отсутствии карты памяти SD.

5. Экран режима системы

   Отображает режим, в котором работает видеокамера.

   - [1080-59.94i/P]

   - [1080-59.94i]

   - [1080-50i/P]

   - [1080-50i]

   - [1080-23.98PsF]

   - [720-59.94P]

   - [720-50P]

   - [480-59.94i]

   - [576-50i]

6. Индикация формата записи

   Отображает способ записи.

   - [AVC-I100]

   - [AVC-I50]

   - [AVC-G50]

   - [AVC-G25]

   - [AVC-G12]

   - [DVCPRO HD]

   - [DVCPRO50]

   - [DVCPRO]

   - [DV]

7. Индикация записи в режиме Letterbox

   Отображается при выполнении записи в режиме Letterbox, когда задан формат записи 480i/576i и [LETTER BOX] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [ASPECT CONV].

8. Отображение состояния режима потоковой передачи

   Отображает состояние потоковой передачи.

   Отображается, только если повернуть переключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK>.

   - [STREAM]: режим потоковой передачи установлен и включен

   - [STRM]: режим потоковой передачи установлен, но не работает из-за других настроек

   - Нет индикации: режим потоковой передачи не установлен

9. Отображение состояния сетевого режима

   Отображает состояние сети.

   Отображается только при нажатии переключателя <DISP/MODE CHK> к стороне <CHK>.

   - [WLAN]: когда установлено беспроводное подключение LAN (состояние наличия связи)

   - [WLAN]: когда не установлено беспроводное подключение LAN (состояние отсутствия связи)

   - [WLAN]: когда есть неисправность беспроводного подключения LAN

   - [LAN]: когда установлено проводное подключение LAN (состояние наличия связи)

   - [LAN]: когда не установлено проводное подключение LAN (состояние отсутствия связи) или произошла ошибка

   - [4G/LTE]: во время подключения 4G/LTE

   - [4G/LTE]: подключение 4G/LTE настроено, но не выполнено

   - [4G/LTE]: подключение 4G/LTE настроено, но модем 4G/LTE USB не подключен или работает неправильно

   - Нет индикации: если функция сети выключена

10. Отображение дистанционного управления при IP-подключении

    Состояние дистанционного управления при IP-подключении отображается, если в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] выбран параметр [ENABLE].

    - [IP REMOTE] (мигает): отображается при состоянии ожидания подключения при IP-подключении.

    - [IP REMOTE] (горит): отображается, когда дистанционное управление возможно при IP-подключении.

11. Экран информации кнопки USER

    При нажатии кнопки USER в течение трех секунд отображается сообщение «USER button name: assigned function name» (имени кнопки назначено имя функции). На имя кнопки USER указывает [UM], [U1], [U2] или [RET].

12. Отображение индикатора фокуса

    Отображает следующее в левом нижнем углу видоискателя. Высокочастотный компонент видео отображается в виде числового значения.

    - Белая полоса: отображение индикатора фокуса

    - Зеленая линия: отображение пика

13. Отображение даты и времени

    Отображается в формате «mmm dd yyyy hh:mm:ss».

    Состояние отображения/скрытия зависит от настроек, заданных в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [DATE/TIME].

    - mmm: месяц (JAN (январь), FEB (февраль), MAR (март), APR (апрель), MAY (май), JUN (июнь), JUL (июль), AUG (август), SEP (сентябрь), OCT (октябрь), NOV (ноябрь), DEC (декабрь))

    - dd: дата

    - yyyy: год (2000 - 2037)

    - hh: часы

    - mm: минуты

    - ss: секунды

14. Отображение аудиометра

    Позволяет переключаться между индикатором уровня звука и аудиовыходом (каналы 1/2 и 3/4) при нажатии и удерживании кнопки USER, для которой назначена функция [LEVEL METER].

    Пик на правом краю отображается красным цветом.

    Стандартное отображение уровня переключится соответственно настройкам в главном меню → [AUDIO SETUP] → [RECORDING CH SETTING] → [HEADROOM].

    - Если установлено значение [20dB]

    - Если установлено значение [18dB]

15. Экран цифрового зума

    Отображает степень увеличения при использовании цифрового зума.

    - [D2×]: два раза

    - [D4x]: четыре раза

16. Экран яркости Y GET

    При использовании режима Y GET уровень изображения кадра в центре экрана отображается от 0% до 109%.

17. Отображение ND фильтра

    Отображает выбранный фильтр ND.

    Когда отображается [ND−], колесо <ND FILTER> смещается на <1> – <4> позиции. Проверьте положение колеса <ND FILTER>.

18. Отображение скорости затвора

    Отображает скорость затвора. При выполнении синхронного сканирования экран отображает содержимое, выбранное в главном меню → [SCENE FILE] → [SYNC SCAN TYPE] (время (минут) или отображение открытого угла затвора).

19. Отображение значения выключателя <WHITE BAL>

    Отображает текущую выбранную позицию. Также отображается настройка баланса белого, если используется автоматический баланс белого. В режиме автоматического слежения за балансом белого отображается [ATW], а когда функция автоматического слежения за балансом белого отключена, отображается [LOCK].

20. Экран усиления

    Отображает значение усиления настройки изображения видеоусилителя.

    [AGC] отображается, когда функция автоматической регулировки усиления активна.

21. Экран диафрагмы

    Отображает значение F.

    Если объектив не подключен, отображается [NC].

22. Индикация положения зума

    Отображает положение зума в пределах от [Z000] (максимальный широкий угол) до [Z999] (максимальный зум). Обратите внимание, что данный элемент не отображается для объектива без возврата положения зума, даже если установлено отображение данного элемента.

    Если подсоединен серийный объектив, единицы отображения можно изменить в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [ZOOM/FOCUS].

23. Индикация информации контроля фокусировки

    Отображает информацию о регулировке фокуса от [99] до [00]. Данный элемент не отображается, если подключен объектив, отличный от серийного, либо объектив, не имеющий информации о регулировке фокуса.

    Если подсоединен серийный объектив, единицы отображения можно изменить в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [ZOOM/FOCUS].

24. Экран рекомендованного ND фильтра

    Отображает ND фильтр, рекомендованный для текущих условий съемки.

25. Область вывода предупреждений и уведомлений видеокамеры (Экран состояния видеокамеры, Система предупреждений)

26. Отображение сбоя автоматического баланса белого

    Отображается при обнаружении сбоя автоматического баланса белого во время проверки.

27. Отображение сбоя автоматического баланса черного

    Отображается при обнаружении сбоя автоматического баланса черного во время проверки.

28. Отображение функции компенсации хроматических аберраций

    Отображается, когда функция компенсации хроматических аберраций активирована.

29. Индикация удлинителя объектива

    Отображается, когда используется удлинитель объектива.

30. Экран функции устранения полос от вспышек

    Отображается, когда включена функция устранения полос от вспышек.

31. Экран функции расширения динамического диапазона

    Отображается, когда функция расширения динамического диапазона включена.

32. Экран имени файла условий съемки

    Указывает имя файла условий съемки [F1:] для [F6:].

33. Индикатор уровня заряда батареи

    - [.V]: отображает уровень заряда батареи с шагом 0,1 V.

    - [%]: отображает уровень заряда батареи в %.

    - [EMP]: отображается, если батареи с указанием уровня заряда не заряжены или уровень заряда очень низкий.

    - [MAX]: отображается, если батареи с указанием уровня заряда полностью заряжены.

34. Оставшееся свободное место на карте P2

    - : номер слота. Отображается в черно-белой инверсии, если слот с этим номером является целевым для записи. Мигает при распознавании карты.

    - [min]: отображает оставшееся пространство на носителе в каждом слоте. Когда пространства для записи останется очень мало, этот индикатор мигает. Значения от 0 до 599 означают минуты, а значения от 600 и выше — часы.

    - Нет индикации: карта не вставлена.

    - [END]: отображается, если на картах не осталось свободного места.

    - [WP]: отображается, если карта P2 защищена от записи.

    - [ERR]: отображается при возникновении ошибок формата или проверки подлинности.

    - [LOOP min]: отображается, если установлен режим циклической записи. [LOOP] мигает, если невозможно выполнить циклическую запись, например если на карте P2 нет свободного места. Во время проверки режима вторая строка отображает время циклической записи в стандартном формате.

35. Экран режима одновременной записи

    - [SIMUL]: отображается при установке одновременной записи. Если одновременную запись выполнить невозможно, отображается индикатор [SIMUL] с диалоговой строкой.

36. Экран режима высокой чувствительности

    Отображается, когда задан параметр [HIGH SENS.] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [SHOOTING MODE].

37. Экран состояния режима записи в один ролик

    - [1-CLIP]: состояние, обозначающее, что новый ролик будет записан с помощью записи в один ролик.

    - [1CLIP]: состояние, обозначающее, что запись может быть выполнена путем комбинирования предыдущих роликов в режиме записи в один ролик.

38. Отображение состояния режима запись/воспроизведение

    - [REC]*1: запись

    - Нет индикации: режим ожидания записи

    - []: пауза при воспроизведении

    - []: воспроизведение

    - [] ([]): покадровое воспроизведение (покадровая перемотка)

    - [] ([]): ускоренная перемотка вперед/ускоренное воспроизведение (ускоренная перемотка назад/ускоренное воспроизведение в обратном направлении)

    - [CLIP] ([CLIP]): перемотка ролика в прямом (обратном направлении), поиск роликов

    - [CLIP&T] ([CLIP&T]): поиск роликов (перемотка) и текстовых примечаний (если [CLIP&TEXT MEMO] установлен в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [SEEK POS SEL])

    - [START]*1: отображается, когда запись нового ролика начинается в режиме записи в один ролик.

    - [END]*1: отображается, когда объединение роликов закончилось в режиме записи в один ролик.

    - [L-]*2: циклическая запись

    - [I-]*2: интервальная запись, запись по одному фрагменту

    - [P-]*2: предварительная запись

    Даже если для параметра отображения установлено значение [OFF], отображаются только [REC], [START] и [END]. Если задана предварительная запись, циклическая запись, интервальная запись или запись по одному фрагменту.

    Отображается, если [INTERVAL], [ONE SHOT] или [LOOP] установлен в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING] или [ON] установлен в главном меню → [RECORDING SETUP] → [PRE REC].

39. Экран состояния записи во время загрузки данных и состояния потоковой передачи

    Отображает состояние записи во время загрузки.

    - []: отображается, когда функция записи во время загрузки данных включена.

      Дисплей мигает, если запись начинается сразу после включения питания или установки карты P2, а загрузка выполняется только после остановки записи.

    - []: отображается при загрузке.

    - []: отображается при возникновении ошибки во время загрузки до начала следующей загрузки.

    Отображает состояние потоковой передачи.

    - [] (мигает): мигает, пока видеокамера подключена к устройству, которое будет принимать потоковое видео.

    - [] (горит): отображается, когда видеокамера подключена к устройству, принимающему потоковое видео, и видеокамера передает потоковое видео.

      Дисплей выключается, если подключение не удается установить должным образом.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    - В зависимости от состояния сети дисплей [] может быть недоступен для использования во время выполняемой операции.

40. Экран GPS

    Отображается, если в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GPS] задано [EXTERNAL].

    - Интенсивность принимаемого сигнала не отображается.

41. Отображение состояния подключения 4G/LTE и состояния соединительного устройства

    Отображает статус подключения 4G/LTE. Отображается при подключении 4G/LTE. Показывает интенсивность принимаемого сигнала в виде шести уровней. Показывает мощность радиоволн с помощью некоторого числа вертикальных полос. Не отображается, если настройка 4G/LTE выключена.

    - [4G/LTE]: во время подключения 4G/LTE

    - [4G/LTE]: нет подключения к 4G/LTE

    - [4G/LTE]: когда есть неисправность подключения 4G/LTE

    Отображает состояние соединительного устройства. Отображает состояние устройства, полученное с соединительного устройства. Отображает интенсивность принимаемого сигнала соединительного устройства в виде шести уровней, и заряд батареи в виде шести уровней. При наличии ошибки в соединительном устройстве отображается значок [E].

    ПРИМЕЧАНИЕ

    - В зависимости от поддерживаемого модема USB, вертикальные полосы, которые показывают силу сигнала, могут не отображаться.

    - Возможен сбой получения состояния устройства в зависимости от подключенного соединительного устройства.

    - Подробнее о соединительных устройствах, с которых камера может получать состояние устройства, см. на следующем веб-сайте службы поддержки:

      http://pro-av.panasonic.net/

42. Отображение состояния записи HD SDI REMOTE

    Отображает состояние управления: началась или остановлена запись для внешнего устройства, подключенного к разъему <SDI OUT/IN (OP)>.

    Если для параметра главного меню → [IN/OUT SEL] → [HD SDI REMOTE] установить значение [ON], то состояние всегда будет отображаться независимо от настроек главного меню → [DISPLAY SETUP].

    - [SDI]: статус, когда внешнему устройству идет команда на запись

    - [SDI]: статус, когда внешнему устройству идет команда остановить запись

## Экран состояния видеокамеры

В центральной части экрана в области отображения информации отображаются следующие данные.

[ABB]: отображается, если активна функция автоматической настройки баланса черного.

[ATW MODE]: отображается, если повернуть переключатель <AUTO W/B BAL> в сторону <AWB> при активной функции автоматического слежения за балансом белого. Также отображается при установке переключателя <WHITE BAL> в положение <B>, если выделяется [ATW].

[AWB]: отображается, если активна функция автоматического баланса белого.

[WHITE:PRE K]: отображает цветовую температуру при переключении переключателя <WHITE BAL>.

[AWB PRESET K]: отображается при установке для параметра <WHITE BAL> значения <PRST> при попытке выполнить автоматический баланс белого.

[BACK LIGHT]: отображается при нажатии кнопки USER, для которой выделяется [BACKLIGHT] для настройки диафрагмы и переключения состояния.

[GAINdB]: отображается при включении усиления.

[SHUTTER 1/]/[SHUTTER OFF]: отображается при переключении скорости затвора.

[SPOT LIGHT]: отображается при нажатии кнопки USER, для которой выделяется [SPOTLIGHT] для настройки диафрагмы и переключения состояния.

В начало страницы