- Начало
- Съемка
- Установка временных данных
- Настройки пользовательской информации

# Настройки пользовательской информации

Для настройки сохраняемой пользовательской информации в области дополнительного кода выберите главное меню → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE].

Параметр | Описание
--- | ---
[USER] | Запись внутренних пользовательских значений. Пользовательские значения можно установить в меню [UBG] на экране [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI. Установленные значения сохраняются даже когда питание отключено. Подробную информацию см. в разделе «Как вводить пользовательскую информацию».
[TIME] | Запись времени, измеряемая встроенными часами.
[DATE] | Запись значений года, месяца и дня, измеряемых встроенными часами.
[EXT] | Сохранение значений пользовательской информации, передаваемой через разъем <TC IN/OUT>.
[TCG] | Сохранение значения временного кода.
[FRAME RATE] | Сохранение информации о частоте кадров видеокамеры. При воспроизведении роликов, записанных в собственном формате, та же информация о частоте кадров, что и VITC UB выводится независимо от записанного значения. Используйте это значение, когда устройство редактирования, такое как компьютер, будет использовать данные о частоте кадров, содержащиеся в пользовательской информации.
[REGEN] | Считывание пользовательской информации, сохраненной на карту памяти P2, на которой необходимо сохранить текущую запись, и сохранение этого значения в состоянии «как есть».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда входное значение пользовательской информации необходимо зафиксировать в качестве зависимого от сигнала на разъеме <TC IN/OUT>, установите для него значение [EXT].

- Если пользовательская информация соответствует, дисплей [UBG[R]] отображается в черно-белой инверсии.

- После выполнения синхронизации состояние синхронизации не будет изменено даже после остановки сигнала через разъем <TC IN/OUT>. Однако в следующих случаях состояние синхронизации пользовательской информации будет изменено:

  - Если для параметра [UBG MODE] задано значение кроме [EXT]

  - Если пользовательская информация настроена на экране [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI

  - Когда питание отключено

- Внутреннее значение [USER] сохраняет синхронизированное значение даже после отключения блокировки синхронизации.

- Чтобы ввести внешний временной код с разъема <TC IN/OUT>, установите значение [TC IN] для параметра в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC IN/OUT SEL].

В начало страницы