- Начало
- Съемка
- Специальные функции записи
- Циклическая запись

# Циклическая запись

- Если в слоты карт P2 вставлены две карты P2, то запись выполняется на каждую карту поочередно.

- При исчерпании свободного места на карте запись снова начинается с первой карты. При этом новые ролики записываются поверх сохраненных старых.

  Подробную информацию см. в разделе «Разделение роликов, записываемых на карты P2».

Первая карта

Вторая карта

Перед началом циклической записи

Нет записанных данных

Записанные данные

Начало записи

Цикл записи 1

Цикл записи 2

Проверьте настройки каждого параметра в главном меню → [SYSTEM MODE].

Для получения подробной информации о системных режимах, в которых используется функция циклической записи, см. таблицу в разделе «Системные режимы и функции записи».

Для получения подробной информации об операциях меню см. раздел «Основные действия меню настройки».

Задайте [LOOP] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

Нажмите кнопку <REC>.

- Начнется запись.

- Чтобы остановить запись, нажмите кнопку <REC> еще раз.

- Чтобы очистить настройки, задайте [NORMAL] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

- Когда параметр [OFF] задан в главном меню → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], чтобы удалить настройки циклической записи, необходимо выключить видеокамеру.

- [L-REC] отображается во время записи, а [L-] отображается во время паузы. Если циклическую запись выполнить невозможно из-за нехватки памяти и т.п., мигает [LOOP].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда включена эта функция, на каждой из двух карт памяти P2 должно быть свободное пространство для записи не менее одной минуты данных.

- Оставшееся свободное место на карте P2, отображаемое на экране проверки режима, указывает стандартное время записи, соответствующее формату записи. Если циклическая запись была остановлена сразу же после удаления старых данных, время записи на карте может быть меньше отображаемого значения.

- Предварительная запись и запись в один ролик не будет работать.

- Отмена этой функции может занимать некоторое время. Выполнение последующих действий невозможно, пока мигающий индикатор обращения к карте P2 не начнет постоянно гореть.

- Во время циклической записи индикаторы обращения ко всем картам памяти P2 для всех карт P2, используемых для записи, горят или мигают оранжевым цветом. Циклическая запись останавливается при извлечении карт P2. Будьте осторожны.

- Циклическая запись может остановиться, когда блокировка генератора нарушает ввод опорного сигнала во время циклической записи.

В начало страницы