- Начало
- Воспроизведение
- Операции с пиктограммами
- Экран пиктограмм

# Экран пиктограмм

Нажмите кнопку <THUMBNAIL> для отображения экрана миниатюр на экране видоискателя. Для возврата в обычный экран нажмите кнопку <THUMBNAIL> еще раз. При переходе из обычного режима к экрану миниатюр все ролики будут отображаться на экране миниатюр.

Нажмите кнопку <MENU> на экране пиктограмм, чтобы активировать операции с меню пиктограмм.

1. Сообщение о состоянии

   На экране отображается сообщение о состоянии процесса. Отобразятся [UPDATING..] и значок , при этом экран будет обновлен.

2. Отображение состояния слота карты, устройства хранения и сетевого подключения

   Состояние карты памяти P2, устройства хранения и сетевого подключения обозначается следующим образом:

   (Желтый) | Отображается, если на вставленной карте P2 есть хотя бы один поврежденный ролик, который можно восстановить. (Индикатор поврежденного ролика /, индикатор неопознанного ролика )
   (Красный) | Отображается, если на вставленной карте P2 есть хотя бы один поврежденный ролик, который нельзя восстановить. (Индикатор поврежденного ролика /, индикатор неопознанного ролика )
   (Белый) | Номер слота, в который установлена карта памяти P2, отображается белым цветом.
   (Желтый) | Номер слота карты памяти P2, на которой сохранен ролик, выбранный с помощью курсора, отображается желтым цветом. Если ролики сохранены на нескольких картах памяти P2, то желтым цветом будут выделены номера всех слотов карт памяти, содержащих ролики. ПРИМЕЧАНИЕ Рамка будет выделена красным цветом, если установленная карта памяти P2 находится в одном из следующих состояний: [RUN DOWN CARD] Превышено максимальное количество операций перезаписи на карте памяти P2. [DIR ENTRY NG] Структура каталогов на карте P2 не поддерживается. [AUTH NG CARD] Карта памяти является картой памяти microP2, которая не может подтвердить пароль CPS.
   (Серый) | Отображается серым, если накопитель не подключен.
   (Белый) | Отображается белым, если накопитель готов к использованию.
   (Желтый) | Отображается желтым при отображении пиктограмм роликов на накопителе.
   (Красный) | Отображается красным, если накопитель подключен, но не готов к использованию.
   (Серый) | Отображается серым, если проводная связь по LAN активирована неверно.
   (Белый) | Отображается белым, если проводная связь по LAN не подключена.
   (Желтый) | Отображается желтым, если установлено проводное подключение к сети LAN.
   (Красный) | Отображается красным при наличии проблем подключения к проводной сети LAN.
   (Серый) | Отображается серым, если беспроводная связь по LAN активирована неверно.
   (Белый) | Отображается белым, если беспроводная связь по LAN не подключена.
   (Желтый) | Отображается желтым, если установлено беспроводное подключение к сети LAN.
   (Красный) | Отображается красным при наличии проблем подключения к беспроводной сети LAN.
   (Серый) | Отображается серым, если модем 4G/LTE USB активирован неверно.
   (белый) | Отображается белым, если модем 4G/LTE USB не подключен.
   (Желтый) | Отображается белым, если модем 4G/LTE USB подключен. Мощность сигнала отображается с помощью желтых полос.
   (Красный) | Отображается красным при наличии проблем подключения модема 4G/LTE USB.
   (Серый) | Отображается серым, если загрузка не начата или завершена.
   (Желтый) | Отображается желтым при загрузке.
   (Красный) | Отображается при возникновении ошибки загрузки до начала следующей передачи.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Если дистанционное управление возможно при IP-подключении, то на индикаторе состояния сетевого подключения отображается «R».

   - Состояние поврежденного ролика не отображается на экране миниатюр устройства хранения или на экране миниатюр FTP.

3. Режим отображения

   Отображается тип пиктограмм, которые должны отображаться на экране, и типы других информационных экранов. Для получения информации о переключении между экранами см. раздел «Настройка экрана пиктограмм».

   [ALL] | Отображение всех роликов.
   [SAME FORMAT] | Отображение роликов того же формата, что и формат системы.
   [SELECT] | Отображение роликов, выбранных кнопками курсора.
   [MARKER] | Отображение роликов с прикрепленными метками фрагментов.
   [TEXT MEMO] | Отображение роликов с текстовыми примечаниями.
   [SLOT n] | Отображение роликов с выбранной карты P2. (n: номер слота 1 или 2.)
   [NG CLIPS] | Отображение поврежденных роликов.
   [P2/REMAIN] | Отображение информации о носителе (оставшееся свободное пространство).
   [P2/USED] | Отображение информации о носителе (использованное пространство).
   [META DATA] | Отображение установленных метаданных.

4. Простой просмотр свойств

   Отображение различных свойств ролика, на который наведен указатель. В меню можно выбрать элементы, которые должны отображаться. Подробную информацию см. в разделе «Свойства».

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - При превышении максимально допустимого числа символов на экране будет отображаться только допустимое число символов.

5. Пиктограмма

   Отображение пиктограммы, сохраненной в каждом ролике. Для изменения этой пиктограммы используйте функцию [EXCH. THUMBNAIL].

   Подробную информацию см. в разделе «Настройка экрана пиктограмм».

6. Отображение информации о клипе

   При установке этого элемента выполняется отображение любого временного кода [TC]/пользовательской информации [UB]/времени съемки [TIME]/даты съемки [DATE]/даты и времени съемки [DATE TIME]/имени ролика [CLIP NAME]/пользовательского имени ролика [USER CLIP NAME]/номера слота карты памяти [SLOT]/временного кода пиктограммы [THUMBNAIL TC] в начале записи ролика.

7. Режим записи

   Отображается режим записи ролика, на который наведен указатель.

8. Формат системы

   Отображение формата ролика, на который наведен указатель.

9. Длительность

   Отображение длительности ролика, на который наведен курсор, и приблизительного текущего места воспроизведения относительно длительности ролика.

   Чтобы активировать отображение положения воспроизведения, выберите параметр [RESUME] в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [PB POSITION].

   Приблизительное место воспроизведения отображается, если место начала воспроизведения не находится в начале ролика.

10. Количество выбранных роликов, отображение времени воспроизведения и отображение информации о соединительном устройстве

    Отображает количество роликов, выбранных на экране пиктограмм, и время воспроизведения ролика, когда параметр [THUMBNAIL INFO.] задан в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [INFORMATION SEL.]. Более подробную информацию см. в разделе «Отображение количества роликов и времени воспроизведения».

    Отображает интенсивность сигнала и заряд батареи соединительного устройства, когда параметр [BONDING DEV. INFO.] задан в главном меню → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [INFORMATION SEL.]. Более подробную информацию см. в разделе «Настройка отображения информации соединительного устройства».

11. Номер ролика

    Отображение номера, присвоенного ролику на карте памяти P2, обычно номера присваиваются в хронологическом порядке в соответствии с датой и временем записи. Номера роликов, воспроизведение которых невозможно, отображаются красным цветом, также рядом с ними отображается соответствующий значок .

    Подробную информацию см. в разделе «Настройка экрана пиктограмм».

12. Индикатор метки фрагмента

    Отображается для ролика пиктограммы с прикрепленной меткой фрагмента.

    Подробную информацию см. в разделе «Функция записи с меткой фрагмента».

13. Индикатор для роликов с прокси-данными

    Отображается для клипов с прикрепленной прокси-записью.

14. Индикатор текстового примечания

    Отображается для клипов с прикрепленным текстовым примечанием.

15. Индикатор ролика, скопированного для редактирования

    Отображается рядом с роликами, скопированными для редактирования.

16. Индикатор широкоформатных роликов

    Этот значок отображается для роликов, записанных с форматным соотношением 16:9. Однако им не отмечаются ролики в формате HD.

17. Индикатор неполного ролика

    Отображается рядом с роликами, которые сохранены на нескольких картах памяти P2, одна из которых не установлена в слот для карт памяти P2.

18. Индикатор поврежденного ролика /, индикатор неопознанного ролика

    Отображается для поврежденных роликов, что случилось вследствие различных причин, в том числе выключения питания во время записи.

    Ролики с желтыми индикаторами поврежденных роликов иногда могут быть восстановлены.

    Подробную информацию см. в разделе «Восстановление роликов».

    Ролики с красными индикаторами поврежденных роликов не восстанавливаются и подлежат удалению. Если ролик невозможно удалить, отформатируйте карту P2.

    отображается для роликов с форматом, отличным от стандарта P2.

19. Индикатор состояния записи во время загрузки

    Индикатор состояния записи во время загрузки отображает следующим образом состояние максимум до 100 роликов, зарегистрированных в списке загрузки.

    (Серый) | Отображается до начала загрузки.
    (Желтый) | Отображается при загрузке.
    (Зеленый) | Отображается при нормальном завершении загрузки и ее регистрации в списке загрузок.
    (Красный) | Отображается при возникновении ошибки во время загрузки и ее регистрации в списке загрузок.

20. Индикатор [P.only]

    Отображается только для роликов с прокси, в который не включены видео- и аудиоданные основной записи, на экране проводника FTP.

21. Полоса прокрутки пиктограмм

    Показывает, какая часть всех пиктограмм отображается в данный момент.

В начало страницы